{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["【预01表】总预算表(显示至最底层)","项目清单预算表(显示至细目)","一级子目工程量清单表","【预02表】人工、主要材料、机械台班数量汇总表","【预03表】建筑安装工程费计算表","【预04表】综合费率计算表","【预06表】专项费用计算表","【预08表】工程建设其他费用计算表","原始数据表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"【预01表】总预算表(显示至最底层)","index":0,"n_rows":124,"n_cols":12,"rows_kept":124,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,6],[2,8,2,9],[3,9,3,10],[4,9,4,10],[5,9,5,10],[6,9,6,10],[7,9,7,10],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[15,9,15,10],[16,9,16,10],[17,9,17,10],[18,9,18,10],[19,9,19,10],[20,9,20,10],[21,9,21,10],[22,9,22,10],[23,9,23,10],[24,9,24,10],[25,9,25,10],[26,9,26,10],[27,9,27,10],[28,9,28,10],[29,9,29,10],[30,9,30,10],[31,9,31,10],[32,0,32,6],[32,7,32,11],[33,0,33,11],[34,0,34,11],[35,0,35,11],[36,0,36,11],[37,0,37,6],[37,8,37,9],[38,9,38,10],[39,9,39,10],[40,9,40,10],[41,9,41,10],[42,9,42,10],[43,9,43,10],[44,9,44,10],[45,9,45,10],[46,9,46,10],[47,9,47,10],[48,9,48,10],[49,9,49,10],[50,9,50,10],[51,9,51,10],[52,9,52,10],[53,9,53,10],[54,9,54,10],[55,9,55,10],[56,9,56,10],[57,9,57,10],[58,9,58,10],[59,9,59,10],[60,9,60,10],[61,9,61,10],[62,9,62,10],[63,9,63,10],[64,9,64,10],[65,9,65,10],[66,9,66,10],[67,0,67,6],[67,7,67,11],[68,0,68,11],[69,0,69,11],[70,0,70,11],[71,0,71,11],[72,0,72,6],[72,8,72,9],[73,9,73,10],[74,9,74,10],[75,9,75,10],[76,9,76,10],[77,9,77,10],[78,9,78,10],[79,9,79,10],[80,9,80,10],[81,9,81,10],[82,9,82,10],[83,9,83,10],[84,9,84,10],[85,9,85,10],[86,9,86,10],[87,9,87,10],[88,9,88,10],[89,9,89,10],[90,9,90,10],[91,9,91,10],[92,9,92,10],[93,9,93,10],[94,9,94,10],[95,9,95,10],[96,9,96,10],[97,9,97,10],[98,9,98,10],[99,9,99,10],[100,9,100,10],[101,9,101,10],[102,0,102,6],[102,7,102,11],[103,0,103,11],[104,0,104,11],[105,0,105,11],[106,0,106,11],[107,0,107,6],[107,8,107,9],[108,9,108,10],[109,9,109,10],[110,9,110,10],[111,9,111,10],[112,9,112,10],[113,9,113,10],[114,9,114,10],[115,9,115,10],[116,9,116,10],[117,9,117,10],[118,9,118,10],[119,9,119,10],[120,9,120,10],[121,9,121,10],[122,9,122,10],[123,9,123,10],[124,9,124,10],[125,9,125,10],[126,9,126,10],[127,9,127,10],[128,9,128,10],[129,9,129,10],[130,9,130,10],[131,9,131,10],[132,9,132,10],[133,9,133,10],[134,9,134,10],[135,9,135,10],[136,9,136,10],[137,0,137,6],[137,7,137,11],[138,0,138,11],[139,0,139,11]]}
["总预算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":6},"第 1 页","共 4 页",null,null,"预 01 表"]
["项","目","节","细目","工程或费用名称","单位","数量","金额(元)","技术经济指标","各项费用比例\n(%)",null,"备  注"]
[{"$nulls":4},"第一部分 建筑安装工程费","公路公里","0.024"]
["101",{"$nulls":3},"临时工程","公路公里","0.024"]
[null,"10101",null,null,"临时道路","km","0.042"]
[null,null,"1010101",null,"临时便道（修建、拆除与维护）","km","0.042"]
[null,"GD10104",null,null,"其他临时工程","公路公里","0.024"]
[null,null,"GD1010401",null,"临时供电及电信设施","总额","1.000"]
[null,null,"GD1010403",null,"施工期间安全维护设施费","项","1.000"]
[null,null,"GD1010405",null,"满堂钢支架搭设与拆除","m2","90.000"]
["102",{"$nulls":3},"路基工程","km","0.024"]
[null,"GD10201",null,null,"场地清理","km","0.024"]
[null,null,"LJ0103",null,"拆除旧建筑物、构筑物","m3","149.900"]
[{"$nulls":3},"LJ010301","拆除钢筋混凝土结构","m3","30.900"]
[{"$nulls":3},"LJ01030101","拆除旧桥钢筋混凝土","m3","30.900"]
[{"$nulls":3},"LJ010302","拆除混凝土结构","m3","9.600"]
[{"$nulls":3},"LJ01030201","拆除跨河混凝土边沟","m3","9.600"]
[{"$nulls":3},"LJ010303","拆除旧桥砌体结构","m3","109.400"]
[null,"GD10207",null,null,"路基防护与加固工程","m3","683.500"]
[null,null,"LJ0401",null,"边坡防护","m3","136.900"]
[null,null,"LJ0403",null,"桥涵台背回填","m3","546.600"]
[null,null,"LJ0404",null,"混凝土挡土墙","m3","125.100"]
[null,"GD10209",null,null,"管线拆迁","km","0.024"]
[null,null,"GD1020901",null,"迁移高压电杆（带电迁移）","根","3.000"]
[null,null,"GD1020902",null,"迁移电线","m","30.000"]
[null,"GD10210",null,null,"拆除及重建简易棚房","m2","20.000"]
[null,"GD10211",null,null,"砖砌围墙拆除重建","m","14.000"]
["104",{"$nulls":3},"桥梁涵洞工程","km","0.024"]
[null,"10402",null,null,"小桥工程","m/座","23.92/1"]
[null,null,"1040203",null,"空心板桥","m2/m","182/23.92"]
[]
[]
[]
["总预算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":6},"第 2 页","共 4 页",null,null,"预 01 表"]
["项","目","节","细目","工程或费用名称","单位","数量","金额(元)","技术经济指标","各项费用比例\n(%)",null,"备  注"]
[{"$nulls":3},"104020301","K0+298.928现浇钢筋混凝土空心板桥","m2/m","182/23.92"]
[{"$nulls":3},"QL01","基础工程","m3","163.300"]
[{"$nulls":3},"QL0102","桩基础","m3/m","163.3/134.6"]
[{"$nulls":3},"QL010201","灌注桩基础","m3","163.300"]
[{"$nulls":3},"QL01020101","桥台基础","m3","104.500"]
[{"$nulls":3},"QL01010102","桥墩基础","m3","58.800"]
[{"$nulls":3},"QL02","下部构造","m3","53.800"]
[{"$nulls":3},"QL0201","桥台","m3","38.600"]
[{"$nulls":3},"QL020101","桥台盖梁及耳背墙","m3","38.600"]
[{"$nulls":3},"QL0202","桥墩","m3","15.200"]
[{"$nulls":3},"QL020201","桥墩盖梁","m3","11.400"]
[{"$nulls":3},"QL020102","桥墩墩身","m3","3.800"]
[{"$nulls":3},"QL03","上部构造","m3","85.000"]
[{"$nulls":3},"QL0302","钢筋混凝土空心板","m3","85.000"]
[{"$nulls":3},"QL030201","10m现浇空心板","m3","63.700"]
[{"$nulls":3},"QL030202","现浇C40整体化层","m3","21.300"]
[{"$nulls":3},"QL030203","桥面连续","m2","16.525"]
[{"$nulls":3},"QL05","桥梁附属结构","m2","182.000"]
[{"$nulls":3},"QL0501","桥梁支座","个","24.000"]
[{"$nulls":3},"QL050101","板式橡胶支座","dm3","53.760"]
[{"$nulls":3},"QL050101","200x200x(56)型矩形板式橡胶支座","dm3","53.760"]
[{"$nulls":3},"QL0502","伸缩缝","m","7.800"]
[{"$nulls":3},"QL050201","模数式伸缩缝","m","7.800"]
[{"$nulls":3},"QL0503","护栏与护网","m","47.800"]
[{"$nulls":3},"QL050303","护栏加设扶手","m","47.800"]
[{"$nulls":3},"QL050304","桥梁混凝土防撞护栏","m","47.800"]
[{"$nulls":3},"QL050305","桥外排水系统","m","24.000"]
[{"$nulls":3},"QL050306","桥面排水系统","m","2.800"]
[]
[]
[]
["总预算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":6},"第 3 页","共 4 页",null,null,"预 01 表"]
["项","目","节","细目","工程或费用名称","单位","数量","金额(元)","技术经济指标","各项费用比例\n(%)",null,"备  注"]
[{"$nulls":3},"QL0504","桥头搭板","m3","20.700"]
[{"$nulls":3},"QL0505","支座垫石","m3","0.300"]
[{"$nulls":3},"QL0506","挡块","m3","0.500"]
["107",{"$nulls":3},"交通工程及沿线设施","公路公里","0.024"]
[null,"10701",null,null,"交通安全设施","公路公里","0.024"]
[null,null,"1070101",null,"主线路基段","km","0.024"]
[{"$nulls":3},"107010103","交通标志","块","3.000"]
[{"$nulls":3},"10701010302","○600×3mm","块","2.000"]
[{"$nulls":3},"10701010303","□1000×800×3mm","块","1.000"]
[{"$nulls":3},"10701010304","示警桩","个","8.000"]
[{"$nulls":3},"107010104","交通标线","m2","6.200"]
["110",{"$nulls":3},"专项费用","元"]
[null,"11001",null,null,"施工场地建设费","元",null,"37464"]
[null,"11002",null,null,"安全生产费","元",null,"23456"]
[{"$nulls":4},"第二部分 土地使用及拆迁补偿费","公路公里"]
[{"$nulls":4},"第三部分 工程建设其他费用","公路公里","0.024"]
["301",{"$nulls":3},"建设项目管理费","公路公里","0.024","/"]
[null,"30103",null,null,"工程监理费","公路公里","0.024","/"]
[null,"30104",null,null,"设计文件审查费","公路公里","0.024","/"]
[null,"30105",null,null,"竣（交）工验收试验检测费（暂定价）","公路公里","0.024","/"]
["303",{"$nulls":3},"建设项目前期工作费","公路公里","0.024","/"]
[null,"GD30303",null,null,"勘察设计费","公路公里","0.024","/"]
[null,null,"GD3030301",null,"测量费","公路公里","0.024","/"]
[null,null,"GD3030302",null,"钻探费","公路公里","0.024","/"]
[{"$nulls":3},"GD303030201","钻探费（初勘）","公路公里","0.024","/"]
[{"$nulls":3},"GD303030202","施工超前钻（暂估价）","公路公里","0.024","/"]
[null,null,"GD3030303",null,"设计费","公路公里","0.024","/"]
[null,null,"GD3030304",null,"预算编制费","公路公里","0.024","/"]
[]
[]
[]
["总预算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":6},"第 4 页","共 4 页",null,null,"预 01 表"]
["项","目","节","细目","工程或费用名称","单位","数量","金额(元)","技术经济指标","各项费用比例\n(%)",null,"备  注"]
[null,"GD30304",null,null,"招标文件及标底编制费","公路公里","0.024","/"]
[null,null,"GD3030401",null,"工程招标费","公路公里","0.024","/"]
["304",{"$nulls":3},"专项评价（估）费","公路公里","0.024","/"]
[null,"30401",null,null,"结算编制费","公路公里","0.024","/"]
[null,"30402",null,null,"结算审核费","公路公里","0.024","/"]
[null,"30403",null,null,"决算审核费","公路公里","0.024","/"]
[null,"30404",null,null,"预算审核","公路公里","0.024","/"]
["308",{"$nulls":3},"工程保险费","公路公里","0.024","6499"]
[{"$nulls":4},"第四部分 预备费","公路公里","0.024","59720"]
["401",{"$nulls":3},"基本预备费","公路公里","0.024"]
[{"$nulls":4},"第一至四部分合计","公路公里","0.024"]
[{"$nulls":4},"建设期贷款利息","公路公里","0.024"]
[{"$nulls":4},"新增加费用项目","元"]
[{"$nulls":4},"*请在此输入费用项目"]
[{"$nulls":4},"公路基本造价","公路公里","0.024"]

{"sheet":"项目清单预算表(显示至细目)","index":1,"n_rows":148,"n_cols":12,"rows_kept":148,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,7],[1,8,1,11],[2,0,2,7],[2,9,2,10],[27,0,27,7],[27,8,27,11],[28,0,28,11],[29,0,29,11],[30,0,30,11],[31,0,31,7],[31,8,31,11],[32,0,32,7],[32,9,32,10],[57,0,57,7],[57,8,57,11],[58,0,58,11],[59,0,59,11],[60,0,60,11],[61,0,61,7],[61,8,61,11],[62,0,62,7],[62,9,62,10],[87,0,87,7],[87,8,87,11],[88,0,88,11],[89,0,89,11],[90,0,90,11],[91,0,91,7],[91,8,91,11],[92,0,92,7],[92,9,92,10],[117,0,117,7],[117,8,117,11],[118,0,118,11],[119,0,119,11],[120,0,120,11],[121,0,121,7],[121,8,121,11],[122,0,122,7],[122,9,122,10],[147,0,147,7],[147,8,147,11],[148,0,148,11],[149,0,149,11]]}
["项目清单预算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16",{"$nulls":7},"合同段:"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":7},"第 1 页","共 5 页",null,"招预 3-1 表"]
["项","目","节","细目","清单子目编码","工程或费用名称(或清单子目名称)","单位","数量","单价(元)","合价(元)","各项费用\n比例(%)","备注"]
[{"$nulls":4},"103-1","临时道路、便桥工程",{"$nulls":3},"126594","6.17"]
[{"$nulls":4},"103-1-1","临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）","总额","1.000","126594.00","126594","6.17"]
[{"$nulls":4},"103-3","临时供电设施",{"$nulls":3},"52252","2.55"]
[{"$nulls":4},"103-3-1","设施架设、拆除","km","0.500","104504.00","52252","2.55"]
[{"$nulls":4},"106-1","临时交通安全设施",{"$nulls":3},"9493","0.46"]
[{"$nulls":4},"106-1-1","1700x2100x3mm双柱式施工告示牌□（已考虑摊销）","套","5.000","1326.60","6633","0.32","基础混凝土消耗"]
[{"$nulls":4},"106-1-2","附设警示灯的路栏","套","6.000","110.00","660","0.03"]
[{"$nulls":4},"106-1-3","夜间照明设施（灯光照射半径≥30m）","套","6.000","300.00","1800","0.09","非夜间施工照明设备"]
[{"$nulls":4},"106-1-4","交通锥","套","40.000","10.00","400","0.02"]
[{"$nulls":4},"106-2","交通协管员","总额","1.000","7000.00","7000","0.34","1*2*3500"]
[{"$nulls":4},"103-6","满堂钢支架","m2","90.000","536.94","48325","2.36"]
[{"$nulls":4},"202-3","拆除结构物",{"$nulls":3},"7336","0.36"]
[{"$nulls":4},"202-3-1","拆除钢筋混凝土结构","m3","30.900","237.41","7336","0.36"]
[{"$nulls":4},"202-3","拆除结构物",{"$nulls":3},"2279","0.11"]
[{"$nulls":4},"202-3-2","拆除混凝土结构","m3","9.600","237.40","2279","0.11"]
[{"$nulls":4},"202-3","拆除结构物",{"$nulls":3},"5566","0.27"]
[{"$nulls":4},"202-3-3","拆除砖、石及其他砌体结构","m3","109.400","50.88","5566","0.27","修改为圬工"]
[{"$nulls":4},"204-1","路基填筑",{"$nulls":3},"27672","1.35"]
[{"$nulls":4},"204-1-8","锥坡及台前溜坡填土","m3","70.200","90.07","6323","0.31"]
[{"$nulls":4},"204-1-14","抛填片石","m3","66.700","99.25","6620","0.32"]
[{"$nulls":4},"204-1-15","10cm砂垫层","m2","76.900","26.55","2042","0.10"]
[{"$nulls":4},"204-1-16","15cm厚预制C25混凝土八角块","m2","76.900","164.98","12687","0.62"]
[{"$nulls":4},"204-1","路基填筑",{"$nulls":3},"113638","5.54"]
["编制:",{"$nulls":7},"复核:"]
[]
[]
["项目清单预算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16",{"$nulls":7},"合同段:"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":7},"第 2 页","共 5 页",null,"招预 3-1 表"]
["项","目","节","细目","清单子目编码","工程或费用名称(或清单子目名称)","单位","数量","单价(元)","合价(元)","各项费用\n比例(%)","备注"]
[{"$nulls":4},"204-1-7","结构物台背回填",{"$nulls":3},"113638","5.54"]
[{"$nulls":4},"204-1-7-3","回填砂","m3","546.600","207.90","113638","5.54"]
[{"$nulls":4},"209-3","混凝土挡土墙",{"$nulls":3},"107280","5.23"]
[{"$nulls":4},"209-3-1","挡墙混凝土",{"$nulls":3},"107280","5.23"]
[{"$nulls":4},"209-3-1-7","C25混凝土","m3","125.100","857.55","107280","5.23"]
[{"$nulls":4},"215-1","迁移高压电杆（带电迁移）","根","3.000","20000.00","60000","2.93"]
[{"$nulls":4},"215-2","迁移电线","m","30.000","160.00","4800","0.23"]
[{"$nulls":4},"216-1","拆除及重建简易棚房","m2","20.000","1150.00","23000","1.12"]
[{"$nulls":4},"217-1","砖砌围墙拆除重建","m","14.000","200.00","2800","0.14"]
[{"$nulls":4},"204-1-14","抛填片石（暂估工程量）","m3","700.000","99.24","69468","3.39"]
[{"$nulls":4},"404-1","干处挖土方","m3","685.000","41.46","28400","1.39"]
[{"$nulls":4},"403-1","基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等）",{"$nulls":3},"53250","2.60"]
[{"$nulls":4},"403-1-2","带肋钢筋HRB400","kg","10066.100","5.29","53250","2.60","量调整"]
[{"$nulls":4},"405-1","陆上钻孔灌注桩",{"$nulls":3},"201128","9.81"]
[{"$nulls":4},"405-1-1","孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩",{"$nulls":3},"201128","9.81"]
[{"$nulls":4},"405-1-1-3","桩径120cm","m","92.400","2176.71","201128","9.81"]
[{"$nulls":4},"204-1-14","抛填片石（暂估工程量）","m3","300.000","99.24","29772","1.45"]
[{"$nulls":4},"403-1","基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等）",{"$nulls":3},"26468","1.29"]
[{"$nulls":4},"403-1-2","带肋钢筋HRB400","kg","5031.900","5.26","26468","1.29","量调整"]
[{"$nulls":4},"405-1","陆上钻孔灌注桩",{"$nulls":3},"122610","5.98"]
[{"$nulls":4},"405-1-1","孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩",{"$nulls":3},"122610","5.98"]
[{"$nulls":4},"405-1-1-3","桩径120cm","m","52.000","2357.88","122610","5.98"]
[{"$nulls":4},"403-2","下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）",{"$nulls":3},"27769","1.35"]
["编制:",{"$nulls":7},"复核:"]
[]
[]
["项目清单预算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16",{"$nulls":7},"合同段:"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":7},"第 3 页","共 5 页",null,"招预 3-1 表"]
["项","目","节","细目","清单子目编码","工程或费用名称(或清单子目名称)","单位","数量","单价(元)","合价(元)","各项费用\n比例(%)","备注"]
[{"$nulls":4},"403-2-2","带肋钢筋HRB400","kg","5021.500","5.53","27769","1.35","送审盖梁钢筋有误"]
[{"$nulls":4},"410-2","混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）",{"$nulls":3},"44723","2.18"]
[{"$nulls":4},"410-2-4","C30混凝土","m3","38.600","1158.63","44723","2.18","预埋钢板算哪了"]
[{"$nulls":4},"403-2","下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）",{"$nulls":3},"8303","0.40"]
[{"$nulls":4},"403-2-2","带肋钢筋HRB400","kg","1464.446","5.67","8303","0.40","量调整"]
[{"$nulls":4},"410-2","混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）",{"$nulls":3},"13926","0.68"]
[{"$nulls":4},"410-2-4","C30混凝土","m3","11.560","1204.67","13926","0.68"]
[{"$nulls":4},"403-2","下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）",{"$nulls":3},"5907","0.29"]
[{"$nulls":4},"403-2-2","带肋钢筋HRB400","kg","1074.066","5.50","5907","0.29"]
[{"$nulls":4},"410-2","混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）",{"$nulls":3},"3478","0.17"]
[{"$nulls":4},"410-2-4","C30混凝土","m3","3.770","922.55","3478","0.17"]
[{"$nulls":4},"410-3","现浇混凝土上部结构",{"$nulls":3},"65784","3.21"]
[{"$nulls":4},"410-3-6","C40混凝土","m3","63.700","1032.72","65784","3.21"]
[{"$nulls":4},"403-3","上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）",{"$nulls":3},"117531","5.73"]
[{"$nulls":4},"403-3-2","带肋钢筋HRB400","kg","18626.110","6.31","117531","5.73"]
[{"$nulls":4},"403-3","上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）",{"$nulls":3},"14018","0.68"]
[{"$nulls":4},"403-3-2","带肋钢筋HRB400","kg","2425.300","5.78","14018","0.68"]
[{"$nulls":4},"410-5","上部结构现浇整体化混凝土",{"$nulls":3},"18642","0.91"]
[{"$nulls":4},"410-5-5","C40混凝土均厚15.5cm","m3","21.300","875.21","18642","0.91"]
[{"$nulls":4},"403-3","上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）",{"$nulls":3},"5073","0.25"]
[{"$nulls":4},"403-3-2","带肋钢筋HRB400","kg","877.600","5.78","5073","0.25"]
[{"$nulls":4},"416-2","圆形板式橡胶组合支座",{"$nulls":3},"5317","0.26"]
[{"$nulls":4},"416-2-1","200×200×56板式橡胶支座（按体积计）","dm3","53.760","98.90","5317","0.26"]
["编制:",{"$nulls":7},"复核:"]
[]
[]
["项目清单预算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16",{"$nulls":7},"合同段:"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":7},"第 4 页","共 5 页",null,"招预 3-1 表"]
["项","目","节","细目","清单子目编码","工程或费用名称(或清单子目名称)","单位","数量","单价(元)","合价(元)","各项费用\n比例(%)","备注"]
[{"$nulls":4},"417-2","模数式伸缩装置",{"$nulls":3},"10578","0.52"]
[{"$nulls":4},"417-2-1","D40伸缩缝","m","7.800","1356.15","10578","0.52"]
[{"$nulls":3},"QL050303",null,"护栏加设扶手","m","47.800","307.11","14680","0.72"]
[{"$nulls":4},"602-9-1","不锈钢栏杆","kg","336.000","43.69","14680","0.72"]
[{"$nulls":4},"403-4","附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）",{"$nulls":3},"14618","0.71"]
[{"$nulls":4},"403-4-2","带肋钢筋HRB400","kg","2511.650","5.82","14618","0.71"]
[{"$nulls":4},"410-6","现浇混凝土附属结构",{"$nulls":3},"17401","0.85"]
[{"$nulls":4},"410-6-4","C30混凝土","m3","18.100","961.38","17401","0.85"]
[{"$nulls":4},"418-1","排水管",{"$nulls":3},"8488","0.41"]
[{"$nulls":4},"418-1-3","钢管",{"$nulls":3},"8488","0.41"]
[{"$nulls":4},"418-1-3-6","直径φ300×8mm钢管","m","24.000","353.67","8488","0.41"]
[{"$nulls":4},"418-1","排水管",{"$nulls":3},"187","0.01"]
[{"$nulls":4},"418-1-2","PVC-U管",{"$nulls":3},"187","0.01"]
[{"$nulls":4},"418-1-2-2","直径φ100mmPVC-U管","m","2.800","66.79","187","0.01"]
[{"$nulls":4},"403-4","附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）",{"$nulls":3},"12866","0.63"]
[{"$nulls":4},"403-4-2","带肋钢筋HRB400","kg","2395.900","5.37","12866","0.63"]
[{"$nulls":4},"410-6","现浇混凝土附属结构",{"$nulls":3},"17283","0.84"]
[{"$nulls":4},"410-6-4","C30混凝土","m3","20.700","834.93","17283","0.84"]
[{"$nulls":4},"403-4","附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）",{"$nulls":3},"1505","0.07"]
[{"$nulls":4},"403-4-2","带肋钢筋HRB400","kg","292.188","5.15","1505","0.07"]
[{"$nulls":4},"410-6","现浇混凝土附属结构",{"$nulls":3},"407","0.02"]
[{"$nulls":4},"410-6-6","C40混凝土","m3","0.290","1403.45","407","0.02","砼标号有误"]
[{"$nulls":4},"403-4","附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）",{"$nulls":3},"649","0.03"]
["编制:",{"$nulls":7},"复核:"]
[]
[]
["项目清单预算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16",{"$nulls":7},"合同段:"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":7},"第 5 页","共 5 页",null,"招预 3-1 表"]
["项","目","节","细目","清单子目编码","工程或费用名称(或清单子目名称)","单位","数量","单价(元)","合价(元)","各项费用\n比例(%)","备注"]
[{"$nulls":4},"403-4-2","带肋钢筋HRB400","kg","114.400","5.67","649","0.03"]
[{"$nulls":4},"410-6","现浇混凝土附属结构",{"$nulls":3},"557","0.03"]
[{"$nulls":4},"410-6-4","C30混凝土","m3","0.500","1114.00","557","0.03"]
["107",{"$nulls":4},"交通工程及沿线设施","公路公里","0.024","204208.33","4901","0.24"]
[null,"10701",{"$nulls":3},"交通安全设施","公路公里","0.024","204208.33","4901","0.24"]
[null,null,"1070101",null,null,"主线路基段","km","0.024","204208.33","4901","0.24"]
[{"$nulls":3},"107010103",null,"交通标志","块","3.000","1525.00","4575","0.22"]
[{"$nulls":3},"10701010302",null,"○600×3mm","块","2.000","693.00","1386","0.07"]
[{"$nulls":4},"604-1","单柱式交通标志",{"$nulls":3},"1386","0.07"]
[{"$nulls":4},"604-1-1","○600×3mm","个","2.000","693.00","1386","0.07"]
[{"$nulls":3},"10701010303",null,"□1000×800×3mm","块","1.000","823.00","823","0.04"]
[{"$nulls":4},"604-1","单柱式交通标志",{"$nulls":3},"823","0.04"]
[{"$nulls":4},"604-1-1","□1000×800×3mm","个","1.000","823.00","823","0.04"]
[{"$nulls":3},"10701010304",null,"示警桩","个","8.000","295.75","2366","0.12"]
[{"$nulls":4},"604-12","φ161×1200×5.0mm柱式警示桩（黄黑反光膜）","个","8.000","295.75","2366","0.12"]
[{"$nulls":3},"107010104",null,"交通标线","m2","6.200","52.58","326","0.02"]
[{"$nulls":4},"605-1","热熔型涂料路面标线",{"$nulls":3},"326","0.02"]
[{"$nulls":4},"605-1-2","反光型","m2","6.200","52.58","326","0.02"]
[{"$nulls":4},"104-2","场地标准化建设（含施工扬尘污染防治措施费）","总额","1.000","37464.00","37464","1.83","74927*0.5"]
[null,"11002",{"$nulls":3},"安全生产费","元",null,null,"23456","1.14"]
[{"$nulls":4},"102-3","安全生产费","总额","1.000","23456.00","23456","1.14","1563722*1.5%"]
[null,"30404",{"$nulls":3},"预算审核","公路公里","0.024","211416.67","5074","0.25","(10000000*0.21%+(1624642-10000000)*0.175%)*80%"]
[]
["编制:",{"$nulls":7},"复核:"]

{"sheet":"一级子目工程量清单表","index":2,"n_rows":207,"n_cols":6,"rows_kept":207,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[2,0,2,2],[3,0,3,5],[49,1,49,2],[49,4,49,5],[50,0,50,1],[50,2,50,5],[51,0,51,5],[52,0,52,5],[53,0,53,2],[53,3,53,5],[54,0,54,2],[55,0,55,5],[101,1,101,2],[101,4,101,5],[102,0,102,1],[102,2,102,5],[103,0,103,5],[104,0,104,5],[105,0,105,2],[105,3,105,5],[106,0,106,2],[107,0,107,5],[153,1,153,2],[153,4,153,5],[154,0,154,1],[154,2,154,5],[155,0,155,5],[156,0,156,5],[157,0,157,2],[157,3,157,5],[158,0,158,2],[159,0,159,5],[205,1,205,2],[205,4,205,5],[206,0,206,1],[206,2,206,5],[207,0,207,5]]}
["工程量清单预算表-一级子目工程量清单表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16",null,null,"合同段:"]
["编制范围: K0+298.928",null,null,"第 1 页","共 4 页","招预 3-3 表"]
["第100章  总则"]
["清单子目编码","清单子目名称","单位","数量","单价(元)","合价(元)"]
["102-3","安全生产费","总额","1.000","23456.00","23456"]
["103-1","临时道路、便桥工程"]
["103-1-1","临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）","总额","1.000","126594.00","126594"]
["103-3","临时供电设施"]
["103-3-1","设施架设、拆除","km","0.500","104504.00","52252"]
["103-6","满堂钢支架","m2","90.000","536.94","48325"]
["104-2","场地标准化建设（含施工扬尘污染防治措施费）","总额","1.000","37464.00","37464"]
["106-1","临时交通安全设施"]
["106-1-1","1700x2100x3mm双柱式施工告示牌□（已考虑摊销）","套","5.000","1326.60","6633"]
["106-1-2","附设警示灯的路栏","套","6.000","110.00","660"]
["106-1-3","夜间照明设施（灯光照射半径≥30m）","套","6.000","300.00","1800"]
["106-1-4","交通锥","套","40.000","10.00","400"]
["106-2","交通协管员","总额","1.000","7000.00","7000"]
{"$rows_empty":31}
[null,"第 100 章  小计",null,"304584"]
["编制:",null,"复核:"]
[]
["工程量清单预算表-一级子目工程量清单表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16",null,null,"合同段:"]
["编制范围: K0+298.928",null,null,"第 2 页","共 4 页","招预 3-3 表"]
["第200章  路基工程"]
["清单子目编码","清单子目名称","单位","数量","单价(元)","合价(元)"]
["202-3","拆除结构物"]
["202-3-1","拆除钢筋混凝土结构","m3","30.900","237.41","7336"]
["202-3-2","拆除混凝土结构","m3","9.600","237.40","2279"]
["202-3-3","拆除砖、石及其他砌体结构","m3","109.400","50.88","5566"]
["204-1","路基填筑"]
["204-1-7","结构物台背回填"]
["204-1-7-3","回填砂","m3","546.600","207.90","113638"]
["204-1-8","锥坡及台前溜坡填土","m3","70.200","90.07","6323"]
["204-1-14","抛填片石（暂估工程量）","m3","1066.700","99.24","105860"]
["204-1-15","10cm砂垫层","m2","76.900","26.55","2042"]
["204-1-16","15cm厚预制C25混凝土八角块","m2","76.900","164.98","12687"]
["209-3","混凝土挡土墙"]
["209-3-1","挡墙混凝土"]
["209-3-1-7","C25混凝土","m3","125.100","857.55","107280"]
["215-1","迁移高压电杆（带电迁移）","根","3.000","20000.00","60000"]
["215-2","迁移电线","m","30.000","160.00","4800"]
["216-1","拆除及重建简易棚房","m2","20.000","1150.00","23000"]
["217-1","砖砌围墙拆除重建","m","14.000","200.00","2800"]
{"$rows_empty":26}
[null,"第 200 章  小计",null,"453611"]
["编制:",null,"复核:"]
[]
["工程量清单预算表-一级子目工程量清单表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16",null,null,"合同段:"]
["编制范围: K0+298.928",null,null,"第 3 页","共 4 页","招预 3-3 表"]
["第400章  桥梁、涵洞工程"]
["清单子目编码","清单子目名称","单位","数量","单价(元)","合价(元)"]
["403-1","基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等）"]
["403-1-2","带肋钢筋HRB400","kg","15098.000","5.28","79718"]
["403-2","下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）"]
["403-2-2","带肋钢筋HRB400","kg","7560.012","5.55","41979"]
["403-3","上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）"]
["403-3-2","带肋钢筋HRB400","kg","21929.010","6.23","136622"]
["403-4","附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）"]
["403-4-2","带肋钢筋HRB400","kg","5314.138","5.58","29638"]
["404-1","干处挖土方","m3","685.000","41.46","28400"]
["405-1","陆上钻孔灌注桩"]
["405-1-1","孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩"]
["405-1-1-3","桩径120cm","m","144.400","2241.95","323738"]
["410-2","混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）"]
["410-2-4","C30混凝土","m3","53.930","1151.99","62127"]
["410-3","现浇混凝土上部结构"]
["410-3-6","C40混凝土","m3","63.700","1032.72","65784"]
["410-5","上部结构现浇整体化混凝土"]
["410-5-5","C40混凝土均厚15.5cm","m3","21.300","875.21","18642"]
["410-6","现浇混凝土附属结构"]
["410-6-4","C30混凝土","m3","39.300","896.72","35241"]
["410-6-6","C40混凝土","m3","0.290","1403.45","407"]
["416-2","圆形板式橡胶组合支座"]
["416-2-1","200×200×56板式橡胶支座（按体积计）","dm3","53.760","98.90","5317"]
["417-2","模数式伸缩装置"]
["417-2-1","D40伸缩缝","m","7.800","1356.15","10578"]
["418-1","排水管"]
["418-1-2","PVC-U管"]
["418-1-2-2","直径φ100mmPVC-U管","m","2.800","66.79","187"]
["418-1-3","钢管"]
["418-1-3-6","直径φ300×8mm钢管","m","24.000","353.67","8488"]
{"$rows_empty":14}
[null,"第 400 章  小计",null,"846866"]
["编制:",null,"复核:"]
[]
["工程量清单预算表-一级子目工程量清单表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16",null,null,"合同段:"]
["编制范围: K0+298.928",null,null,"第 4 页","共 4 页","招预 3-3 表"]
["第600章  交通安全设施"]
["清单子目编码","清单子目名称","单位","数量","单价(元)","合价(元)"]
["602-9-1","不锈钢栏杆","kg","336.000","43.69","14680"]
["604-1","单柱式交通标志"]
["604-1-1","○600×3mm","个","3.000","736.33","2209"]
["604-12","φ161×1200×5.0mm柱式警示桩（黄黑反光膜）","个","8.000","295.75","2366"]
["605-1","热熔型涂料路面标线"]
["605-1-2","反光型","m2","6.200","52.58","326"]
{"$rows_empty":38}
[null,"第 600 章  小计",null,"19581"]
["编制:",null,"复核:"]

{"sheet":"【预02表】人工、主要材料、机械台班数量汇总表","index":3,"n_rows":144,"n_cols":18,"rows_kept":144,"merged":[[0,0,0,17],[1,0,1,17],[2,0,2,12],[2,14,2,15],[2,16,2,17],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,13],[3,14,3,16],[3,17,4,17],[4,9,4,10],[4,12,4,13],[4,15,4,16],[5,9,5,10],[5,12,5,13],[5,15,5,16],[6,9,6,10],[6,12,6,13],[6,15,6,16],[7,9,7,10],[7,12,7,13],[7,15,7,16],[8,9,8,10],[8,12,8,13],[8,15,8,16],[9,9,9,10],[9,12,9,13],[9,15,9,16],[10,9,10,10],[10,12,10,13],[10,15,10,16],[11,9,11,10],[11,12,11,13],[11,15,11,16],[12,9,12,10],[12,12,12,13],[12,15,12,16],[13,9,13,10],[13,12,13,13],[13,15,13,16],[14,9,14,10],[14,12,14,13],[14,15,14,16],[15,9,15,10],[15,12,15,13],[15,15,15,16],[16,9,16,10],[16,12,16,13],[16,15,16,16],[17,9,17,10],[17,12,17,13],[17,15,17,16],[18,9,18,10],[18,12,18,13],[18,15,18,16],[19,9,19,10],[19,12,19,13],[19,15,19,16],[20,9,20,10],[20,12,20,13],[20,15,20,16],[21,9,21,10],[21,12,21,13],[21,15,21,16],[22,9,22,10],[22,12,22,13],[22,15,22,16],[23,9,23,10],[23,12,23,13],[23,15,23,16],[24,9,24,10],[24,12,24,13],[24,15,24,16],[25,9,25,10],[25,12,25,13],[25,15,25,16],[26,9,26,10],[26,12,26,13],[26,15,26,16],[27,0,27,9],[27,10,27,17],[29,0,29,17],[30,0,30,17],[31,0,31,12],[31,14,31,15],[31,16,31,17],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[32,6,32,13],[32,14,32,16],[32,17,33,17],[33,9,33,10],[33,12,33,13],[33,15,33,16],[34,9,34,10],[34,12,34,13],[34,15,34,16],[35,9,35,10],[35,12,35,13],[35,15,35,16],[36,9,36,10],[36,12,36,13],[36,15,36,16],[37,9,37,10],[37,12,37,13],[37,15,37,16],[38,9,38,10],[38,12,38,13],[38,15,38,16],[39,9,39,10],[39,12,39,13],[39,15,39,16],[40,9,40,10],[40,12,40,13],[40,15,40,16],[41,9,41,10],[41,12,41,13],[41,15,41,16],[42,9,42,10],[42,12,42,13],[42,15,42,16],[43,9,43,10],[43,12,43,13],[43,15,43,16],[44,9,44,10],[44,12,44,13],[44,15,44,16],[45,9,45,10],[45,12,45,13],[45,15,45,16],[46,9,46,10],[46,12,46,13],[46,15,46,16],[47,9,47,10],[47,12,47,13],[47,15,47,16],[48,9,48,10],[48,12,48,13],[48,15,48,16],[49,9,49,10],[49,12,49,13],[49,15,49,16],[50,9,50,10],[50,12,50,13],[50,15,50,16],[51,9,51,10],[51,12,51,13],[51,15,51,16],[52,9,52,10],[52,12,52,13],[52,15,52,16],[53,9,53,10],[53,12,53,13],[53,15,53,16],[54,9,54,10],[54,12,54,13],[54,15,54,16],[55,9,55,10],[55,12,55,13],[55,15,55,16],[56,0,56,9],[56,10,56,17],[58,0,58,17],[59,0,59,17],[60,0,60,12],[60,14,60,15],[60,16,60,17],[61,0,62,0],[61,1,62,1],[61,2,62,2],[61,3,62,3],[61,4,62,4],[61,5,62,5],[61,6,61,13],[61,14,61,16],[61,17,62,17],[62,9,62,10],[62,12,62,13],[62,15,62,16],[63,9,63,10],[63,12,63,13],[63,15,63,16],[64,9,64,10],[64,12,64,13],[64,15,64,16],[65,9,65,10],[65,12,65,13],[65,15,65,16],[66,9,66,10],[66,12,66,13],[66,15,66,16],[67,9,67,10],[67,12,67,13],[67,15,67,16],[68,9,68,10],[68,12,68,13],[68,15,68,16],[69,9,69,10],[69,12,69,13],[69,15,69,16],[70,9,70,10],[70,12,70,13],[70,15,70,16],[71,9,71,10],[71,12,71,13],[71,15,71,16],[72,9,72,10],[72,12,72,13],[72,15,72,16],[73,9,73,10],[73,12,73,13],[73,15,73,16],[74,9,74,10],[74,12,74,13],[74,15,74,16],[75,9,75,10],[75,12,75,13],[75,15,75,16],[76,9,76,10],[76,12,76,13],[76,15,76,16],[77,9,77,10],[77,12,77,13],[77,15,77,16],[78,9,78,10],[78,12,78,13],[78,15,78,16],[79,9,79,10],[79,12,79,13],[79,15,79,16],[80,9,80,10],[80,12,80,13],[80,15,80,16],[81,9,81,10],[81,12,81,13],[81,15,81,16],[82,9,82,10],[82,12,82,13],[82,15,82,16],[83,9,83,10],[83,12,83,13],[83,15,83,16],[84,9,84,10],[84,12,84,13],[84,15,84,16],[85,0,85,9],[85,10,85,17],[87,0,87,17],[88,0,88,17],[89,0,89,12],[89,14,89,15],[89,16,89,17],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[90,2,91,2],[90,3,91,3],[90,4,91,4],[90,5,91,5],[90,6,90,13],[90,14,90,16],[90,17,91,17],[91,9,91,10],[91,12,91,13],[91,15,91,16],[92,9,92,10],[92,12,92,13],[92,15,92,16],[93,9,93,10],[93,12,93,13],[93,15,93,16],[94,9,94,10],[94,12,94,13],[94,15,94,16],[95,9,95,10],[95,12,95,13],[95,15,95,16],[96,9,96,10],[96,12,96,13],[96,15,96,16],[97,9,97,10],[97,12,97,13],[97,15,97,16],[98,9,98,10],[98,12,98,13],[98,15,98,16],[99,9,99,10],[99,12,99,13],[99,15,99,16],[100,9,100,10],[100,12,100,13],[100,15,100,16],[101,9,101,10],[101,12,101,13],[101,15,101,16],[102,9,102,10],[102,12,102,13],[102,15,102,16],[103,9,103,10],[103,12,103,13],[103,15,103,16],[104,9,104,10],[104,12,104,13],[104,15,104,16],[105,9,105,10],[105,12,105,13],[105,15,105,16],[106,9,106,10],[106,12,106,13],[106,15,106,16],[107,9,107,10],[107,12,107,13],[107,15,107,16],[108,9,108,10],[108,12,108,13],[108,15,108,16],[109,9,109,10],[109,12,109,13],[109,15,109,16],[110,9,110,10],[110,12,110,13],[110,15,110,16],[111,9,111,10],[111,12,111,13],[111,15,111,16],[112,9,112,10],[112,12,112,13],[112,15,112,16],[113,9,113,10],[113,12,113,13],[113,15,113,16],[114,0,114,9],[114,10,114,17],[116,0,116,17],[117,0,117,17],[118,0,118,12],[118,14,118,15],[118,16,118,17],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[119,2,120,2],[119,3,120,3],[119,4,120,4],[119,5,120,5],[119,6,119,13],[119,14,119,16],[119,17,120,17],[120,9,120,10],[120,12,120,13],[120,15,120,16],[121,9,121,10],[121,12,121,13],[121,15,121,16],[122,9,122,10],[122,12,122,13],[122,15,122,16],[123,9,123,10],[123,12,123,13],[123,15,123,16],[124,9,124,10],[124,12,124,13],[124,15,124,16],[125,9,125,10],[125,12,125,13],[125,15,125,16],[126,9,126,10],[126,12,126,13],[126,15,126,16],[127,9,127,10],[127,12,127,13],[127,15,127,16],[128,9,128,10],[128,12,128,13],[128,15,128,16],[129,9,129,10],[129,12,129,13],[129,15,129,16],[130,9,130,10],[130,12,130,13],[130,15,130,16],[131,9,131,10],[131,12,131,13],[131,15,131,16],[132,9,132,10],[132,12,132,13],[132,15,132,16],[133,9,133,10],[133,12,133,13],[133,15,133,16],[134,9,134,10],[134,12,134,13],[134,15,134,16],[135,9,135,10],[135,12,135,13],[135,15,135,16],[136,9,136,10],[136,12,136,13],[136,15,136,16],[137,9,137,10],[137,12,137,13],[137,15,137,16],[138,9,138,10],[138,12,138,13],[138,15,138,16],[139,9,139,10],[139,12,139,13],[139,15,139,16],[140,9,140,10],[140,12,140,13],[140,15,140,16],[141,9,141,10],[141,12,141,13],[141,15,141,16],[142,9,142,10],[142,12,142,13],[142,15,142,16],[143,0,143,9],[143,10,143,17]]}
["人工、材料、设备、机械的数量、单价表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":12},"第 1 页","共 5 页",null,"预 02 表"]
["序号","编码","名称","单位","单价\n(元)","总数量","分项统计",{"$nulls":7},"场外运输损耗",null,null,"备注\n(规格)"]
[{"$nulls":6},"临时工程","路基工程","桥梁涵洞工程","交通工程及沿线设施",{"$nulls":4},"%","数量"]
["1","10010","人工费","元","1.03","4898.510",null,null,"4898.510",{"$nulls":8},"4898.510"]
["2","1001001","人工","工日","135.21","1619.406","249.948","296.102","1069.659","3.697",{"$nulls":7},"1619.406"]
["3","1051001","机械工","工日","135.21","245.154","49.794","12.223","182.502","0.635",{"$nulls":7},"245.154"]
["4","2","借土资源费","m3","5.00","512.892","512.892",{"$nulls":10},"512.892"]
["5","1511032","普C20-32.5-4(商)","m3","403.00","25.000","25.000",{"$nulls":10},"25.000"]
["6","1511033","普C25-32.5-4(商)","m3","412.00","140.655","0.148","139.252",null,"1.255",{"$nulls":7},"140.655"]
["7","1511034","普C30-32.5-4(商)","m3","421.00","95.095",null,null,"95.095",{"$nulls":8},"95.095"]
["8","1511038","普C40-32.5-4(商)","m3","445.00","22.022",null,null,"22.022",{"$nulls":8},"22.022"]
["9","1511039","普C40-42.5-4(商)","m3","445.00","64.974",null,null,"64.974",{"$nulls":8},"64.974"]
["10","1511043","普C50-42.5-4(商)","m3","472.00","0.918",null,null,"0.918",{"$nulls":8},"0.918"]
["11","1511102","水C30-32.5-4(商)","m3","430.00","196.123",null,null,"196.123",{"$nulls":8},"196.123"]
["12","2001001","HPB300钢筋","t","3306.96","0.643",null,null,"0.614","0.029",{"$nulls":7},"0.643"]
["13","2001002","HRB400钢筋","t","3166.16","55.245",null,null,"55.245",{"$nulls":8},"55.245"]
["14","2001019","钢丝绳","t","5161.00","0.020",null,null,"0.020",{"$nulls":8},"0.020"]
["15","2001020","钢纤维","t","4393.00","0.005",null,null,"0.005",{"$nulls":8},"0.005"]
["16","2001021","8～12号铁丝","kg","4.45","47.271","21.000","26.271",{"$nulls":9},"47.271"]
["17","2001022","20～22号铁丝","kg","4.70","137.242",null,null,"137.098","0.144",{"$nulls":7},"137.242"]
["18","2003004","型钢","t","3400.00","0.761","0.249","0.014","0.489","0.010",{"$nulls":7},"0.761"]
["19","2003005","钢板","t","3373.00","1.470","0.250",null,"1.220",{"$nulls":8},"1.470"]
["20","2003008","钢管","t","5542.00","3.384","1.080",null,"2.304",{"$nulls":8},"3.384"]
["21","2003015","钢管立柱","t","5288.00","0.267","0.006",null,null,"0.261",{"$nulls":7},"0.267"]
["22","2003022","钢护筒","t","4243.00","0.468",null,null,"0.468",{"$nulls":8},"0.468"]
["编制:",{"$nulls":9},"复核:"]
[]
["人工、材料、设备、机械的数量、单价表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":12},"第 2 页","共 5 页",null,"预 02 表"]
["序号","编码","名称","单位","单价\n(元)","总数量","分项统计",{"$nulls":7},"场外运输损耗",null,null,"备注\n(规格)"]
[{"$nulls":6},"临时工程","路基工程","桥梁涵洞工程","交通工程及沿线设施",{"$nulls":4},"%","数量"]
["23","2003025","钢模板","t","5001.00","1.557",null,null,"1.557",{"$nulls":8},"1.557"]
["24","2003026","组合钢模板","t","4868.00","0.212","0.005","0.200","0.006","0.001",{"$nulls":7},"0.212"]
["25","2003028","安全爬梯","t","4973.45","0.014",null,null,"0.014",{"$nulls":8},"0.014"]
["26","2005001","不锈钢管","kg","25.93","349.440",null,null,"349.440",{"$nulls":8},"349.440"]
["27","2005002","不锈钢板","kg","21.36","27.888",null,null,"27.888",{"$nulls":8},"27.888"]
["28","2009011","电焊条","kg","5.86","188.819","0.039","0.231","186.722","1.827",{"$nulls":7},"188.819"]
["29","2009013","螺栓","kg","5.81","30.097",null,null,"30.097",{"$nulls":8},"30.097"]
["30","2009028","铁件","kg","3.97","877.202","76.093","635.526","161.041","4.543",{"$nulls":7},"877.202"]
["31","2009029","镀锌铁件","kg","5.11","294.178","248.717",null,null,"45.461",{"$nulls":7},"294.178"]
["32","2009033-3","φ300×8mm钢管","米","319.27","24.000",null,null,"24.000",{"$nulls":8},"24.000"]
["33","3001001","石油沥青","t","3917.00","0.063",null,"0.027","0.036",{"$nulls":8},"0.063"]
["34","3003002","汽油","kg","9.68","125.135","118.437",null,null,"6.696",{"$nulls":7},"125.135"]
["35","3003003","柴油","kg","7.72","3630.059","1762.451","411.501","1454.202","1.852",{"$nulls":7},"3630.059"]
["36","3005002","电","kW·h","0.80","27483.386","0.563","669.419","26791.716","21.489",{"$nulls":7},"27483.386"]
["37","3005004","水","m3","3.53","1166.281","40.912","156.245","967.648","1.476",{"$nulls":7},"1166.281"]
["38","4003001","原木","m3","902.23","0.963",null,"0.500","0.462",{"$nulls":8},"0.963"]
["39","4003002","锯材","m3","1300.00","1.075","0.541",null,"0.534",{"$nulls":8},"1.075"]
["40","5001013","PVC塑料管(Φ50mm)","m","5.17","22.518",null,"22.518",{"$nulls":9},"22.518"]
["41","5001014","PVC塑料管(Φ100mm)","m","13.68","2.968",null,null,"2.968",{"$nulls":8},"2.968"]
["42","5001052","塑料编织袋","个","1.06","4807.000","4807.000",{"$nulls":10},"4807.000"]
["43","5005002","硝铵炸药","kg","13.45","13.770",null,"13.770",{"$nulls":9},"13.770"]
["44","5005008","非电毫秒雷管","个","4.07","85.050",null,"85.050",{"$nulls":9},"85.050"]
["编制:",{"$nulls":9},"复核:"]
[]
["人工、材料、设备、机械的数量、单价表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":12},"第 3 页","共 5 页",null,"预 02 表"]
["序号","编码","名称","单位","单价\n(元)","总数量","分项统计",{"$nulls":7},"场外运输损耗",null,null,"备注\n(规格)"]
[{"$nulls":6},"临时工程","路基工程","桥梁涵洞工程","交通工程及沿线设施",{"$nulls":4},"%","数量"]
["45","5005009","导爆索","m","2.05","129.600",null,"129.600",{"$nulls":9},"129.600"]
["46","5009007","底油","kg","8.85","1.426",{"$nulls":3},"1.426",{"$nulls":7},"1.426"]
["47","5009008","热熔涂料","kg","5.31","29.078",{"$nulls":3},"29.078",{"$nulls":7},"29.078"]
["48","5009012","油毛毡","m2","3.10","15.620",null,null,"15.620",{"$nulls":8},"15.620"]
["49","5501003","黏土","m3","41.17","134.371",null,null,"130.457",{"$nulls":5},"3.00","3.914",null,"134.371"]
["50","5503004","砂","m3","180.00","10.032",null,"9.787",{"$nulls":6},"2.50","0.245",null,"10.032"]
["51","5503004-1","回填用砂","m3","131.94","695.237",null,"695.237",{"$nulls":9},"695.237"]
["52","5503007","砂砾","m3","84.00","3.217",null,null,"3.185",{"$nulls":5},"1.00","0.032",null,"3.217"]
["53","5505005","片石","m3","76.00","1088.034",null,"68.034","1020.000",{"$nulls":8},"1088.034"]
["54","5505016","碎石","m3","113.00","42.528","42.107",{"$nulls":7},"1.00","0.421",null,"42.528"]
["55","5505016-1","石屑","m3","73.00","21.059","21.059",{"$nulls":10},"21.059"]
["56","5511002","钢筋混凝土电杆(7m)","根","800.00","15.000","15.000",{"$nulls":10},"15.000"]
["57","5511012-1","φ1200mm以内混凝土排水管","m","484.06","70.700","70.700",{"$nulls":10},"70.700"]
["58","6001003","板式橡胶支座","dm3","66.00","53.760",null,null,"53.760",{"$nulls":8},"53.760"]
["59","6003004-2","模数式伸缩装置D40型","m","309.73","7.800",null,null,"7.800",{"$nulls":8},"7.800"]
["60","6007002","铝合金标志","t","18377.00","0.015","0.004",null,null,"0.011",{"$nulls":7},"0.015"]
["61","6007003","反光玻璃珠","kg","2.54","5.933",{"$nulls":3},"5.933",{"$nulls":7},"5.933"]
["62","6007004","反光膜","m2","203.54","20.185","17.883",null,null,"2.302",{"$nulls":7},"20.185"]
["63","7001009","120/20聚乙烯绝缘电力电缆","m","14.02","1575.000","1575.000",{"$nulls":10},"1575.000"]
["64","7801001","其他材料费","元","1.00","2719.938","1009.852","365.081","1323.923","21.083",{"$nulls":7},"2719.938"]
["65","7901001","设备摊销费","元","1.00","4453.686","3087.750",null,"1365.936",{"$nulls":8},"4453.686"]
["66","82","螺栓","套","2.66","24.225",null,null,"24.225",{"$nulls":8},"24.225"]
["编制:",{"$nulls":9},"复核:"]
[]
["人工、材料、设备、机械的数量、单价表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":12},"第 4 页","共 5 页",null,"预 02 表"]
["序号","编码","名称","单位","单价\n(元)","总数量","分项统计",{"$nulls":7},"场外运输损耗",null,null,"备注\n(规格)"]
[{"$nulls":6},"临时工程","路基工程","桥梁涵洞工程","交通工程及沿线设施",{"$nulls":4},"%","数量"]
["67","8001002","75kW以内履带式推土机","台班","957.46","0.859",null,"0.059","0.800",{"$nulls":8},"0.859"]
["68","8001003","90kW以内履带式推土机","台班","1122.97","0.146","0.146",{"$nulls":10},"0.146"]
["69","8001027","1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机","台班","1273.85","3.801","2.160","1.641",{"$nulls":9},"3.801"]
["70","8001030","2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机","台班","1584.83","0.196","0.196",{"$nulls":10},"0.196"]
["71","8001035","1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机","台班","1128.17","2.255",null,null,"2.255",{"$nulls":8},"2.255"]
["72","8001047","2.0m3以内轮胎式装载机","台班","1041.49","3.049","0.142","0.507","2.400",{"$nulls":8},"3.049"]
["73","8001058","120kW以内自行式平地机","台班","1270.68","0.790","0.789",{"$nulls":10},"0.790"]
["74","8001080","10～12t光轮压路机","台班","551.07","1.330","1.330",{"$nulls":10},"1.330"]
["75","8001081","12～15t光轮压路机","台班","627.22","0.084","0.078","0.006",{"$nulls":9},"0.084"]
["76","8001083","18～21t光轮压路机","台班","798.43","0.149","0.149",{"$nulls":10},"0.149"]
["77","8001095","蛙式夯土机","台班","29.01","38.492",null,"38.492",{"$nulls":9},"38.492"]
["78","8003070","热熔标线设备","台班","914.10","0.029",{"$nulls":3},"0.029",{"$nulls":7},"0.029"]
["79","8003085","混凝土电动切缝机","台班","238.26","2.151",null,null,"2.151",{"$nulls":8},"2.151"]
["80","8003101","机动破路机","台班","243.70","5.964","5.964",{"$nulls":10},"5.964"]
["81","8005002","250L以内强制式混凝土搅拌机","台班","204.08","0.525",null,null,"0.525",{"$nulls":8},"0.525"]
["82","8007001","2t以内载货汽车","台班","399.20","0.168",{"$nulls":3},"0.168",{"$nulls":7},"0.168"]
["83","8007003","4t以内载货汽车","台班","546.99","0.027",{"$nulls":3},"0.027",{"$nulls":7},"0.027"]
["84","8007005","6t以内载货汽车","台班","532.80","0.406","0.359",null,null,"0.047",{"$nulls":7},"0.406"]
["85","8007009","15t以内载货汽车","台班","962.56","1.011",null,null,"1.011",{"$nulls":8},"1.011"]
["86","8007016","12t以内自卸汽车","台班","888.52","32.324","20.776","2.533","9.015",{"$nulls":8},"32.324"]
["87","8007043","10000L以内洒水汽车","台班","1149.39","0.058","0.058",{"$nulls":10},"0.058"]
["88","8007046","1t以内机动翻斗车","台班","244.25","2.399",null,null,"2.399",{"$nulls":8},"2.399"]
["编制:",{"$nulls":9},"复核:"]
[]
["人工、材料、设备、机械的数量、单价表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":12},"第 5 页","共 5 页",null,"预 02 表"]
["序号","编码","名称","单位","单价\n(元)","总数量","分项统计",{"$nulls":7},"场外运输损耗",null,null,"备注\n(规格)"]
[{"$nulls":6},"临时工程","路基工程","桥梁涵洞工程","交通工程及沿线设施",{"$nulls":4},"%","数量"]
["89","8009025","5t以内汽车式起重机","台班","731.49","4.643","4.601",null,null,"0.042",{"$nulls":7},"4.643"]
["90","8009026","8t以内汽车式起重机","台班","779.94","3.920","1.043","2.877",{"$nulls":9},"3.920"]
["91","8009027","12t以内汽车式起重机","台班","915.90","1.815",null,null,"1.815",{"$nulls":8},"1.815"]
["92","8009028","16t以内汽车式起重机","台班","1093.17","2.940","1.530",null,"1.410",{"$nulls":8},"2.940"]
["93","8009029","20t以内汽车式起重机","台班","1279.31","0.655",null,null,"0.655",{"$nulls":8},"0.655"]
["94","8009030","25t以内汽车式起重机","台班","1427.50","6.671",null,null,"6.671",{"$nulls":8},"6.671"]
["95","8009081","50kN以内单筒慢动电动卷扬机","台班","198.50","17.299",null,null,"17.299",{"$nulls":8},"17.299"]
["96","8011035","Φ1500mm以内回旋钻机","台班","1376.22","40.419",null,null,"40.419",{"$nulls":8},"40.419"]
["97","8011056","泥浆分离器","台班","486.99","1.377",null,null,"1.377",{"$nulls":8},"1.377"]
["98","8011057","泥浆搅拌机容量100～150L","台班","152.90","5.054",null,null,"5.054",{"$nulls":8},"5.054"]
["99","8015028","32kV·A以内交流电弧焊机","台班","208.88","31.498","0.007","0.023","31.217","0.251",{"$nulls":7},"31.498"]
["100","8015029","42kV·A以内交流电弧焊机","台班","249.92","0.626",null,null,"0.626",{"$nulls":8},"0.626"]
["101","8099001","小型机具使用费","元","1.00","1399.141","32.597","165.247","1183.740","17.557",{"$nulls":7},"1399.141"]
["102","990411010","泥浆罐车","台班","616.70","14.109",null,null,"14.109",{"$nulls":8},"14.109"]
["103","990806045","泥浆泵","台班","312.37","4.246",null,null,"4.246",{"$nulls":8},"4.246"]
{"$rows_empty":7}
["编制:",{"$nulls":9},"复核:"]

{"sheet":"【预03表】建筑安装工程费计算表","index":4,"n_rows":115,"n_cols":21,"rows_kept":115,"merged":[[0,0,0,20],[1,0,1,20],[2,0,2,11],[2,12,2,14],[2,15,2,17],[2,18,2,20],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,15],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[4,17,4,18],[5,14,5,15],[5,17,5,18],[6,14,6,15],[6,17,6,18],[7,14,7,15],[7,17,7,18],[8,14,8,15],[8,17,8,18],[9,14,9,15],[9,17,9,18],[10,14,10,15],[10,17,10,18],[11,14,11,15],[11,17,11,18],[12,14,12,15],[12,17,12,18],[13,14,13,15],[13,17,13,18],[14,14,14,15],[14,17,14,18],[15,14,15,15],[15,17,15,18],[16,14,16,15],[16,17,16,18],[17,14,17,15],[17,17,17,18],[18,0,18,11],[18,12,18,20],[20,0,20,20],[21,0,21,20],[22,0,22,11],[22,12,22,14],[22,15,22,17],[22,18,22,20],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,7,23,10],[23,11,24,11],[23,12,24,12],[23,13,24,13],[23,14,24,15],[23,17,23,18],[23,19,23,20],[24,17,24,18],[25,14,25,15],[25,17,25,18],[26,14,26,15],[26,17,26,18],[27,14,27,15],[27,17,27,18],[28,14,28,15],[28,17,28,18],[29,14,29,15],[29,17,29,18],[30,14,30,15],[30,17,30,18],[31,14,31,15],[31,17,31,18],[32,14,32,15],[32,17,32,18],[33,14,33,15],[33,17,33,18],[34,14,34,15],[34,17,34,18],[35,14,35,15],[35,17,35,18],[36,14,36,15],[36,17,36,18],[37,14,37,15],[37,17,37,18],[38,14,38,15],[38,17,38,18],[39,14,39,15],[39,17,39,18],[40,14,40,15],[40,17,40,18],[41,0,41,11],[41,12,41,20],[43,0,43,20],[44,0,44,20],[45,0,45,11],[45,12,45,14],[45,15,45,17],[45,18,45,20],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[46,7,46,10],[46,11,47,11],[46,12,47,12],[46,13,47,13],[46,14,47,15],[46,17,46,18],[46,19,46,20],[47,17,47,18],[48,14,48,15],[48,17,48,18],[49,14,49,15],[49,17,49,18],[50,14,50,15],[50,17,50,18],[51,14,51,15],[51,17,51,18],[52,14,52,15],[52,17,52,18],[53,14,53,15],[53,17,53,18],[54,14,54,15],[54,17,54,18],[55,14,55,15],[55,17,55,18],[56,14,56,15],[56,17,56,18],[57,14,57,15],[57,17,57,18],[58,14,58,15],[58,17,58,18],[59,14,59,15],[59,17,59,18],[60,14,60,15],[60,17,60,18],[61,14,61,15],[61,17,61,18],[62,14,62,15],[62,17,62,18],[63,14,63,15],[63,17,63,18],[64,14,64,15],[64,17,64,18],[65,0,65,11],[65,12,65,20],[67,0,67,20],[68,0,68,20],[69,0,69,11],[69,12,69,14],[69,15,69,17],[69,18,69,20],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,71,2],[70,3,71,3],[70,4,71,4],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[70,7,70,10],[70,11,71,11],[70,12,71,12],[70,13,71,13],[70,14,71,15],[70,17,70,18],[70,19,70,20],[71,17,71,18],[72,14,72,15],[72,17,72,18],[73,14,73,15],[73,17,73,18],[74,14,74,15],[74,17,74,18],[75,14,75,15],[75,17,75,18],[76,14,76,15],[76,17,76,18],[77,14,77,15],[77,17,77,18],[78,14,78,15],[78,17,78,18],[79,14,79,15],[79,17,79,18],[80,14,80,15],[80,17,80,18],[81,14,81,15],[81,17,81,18],[82,14,82,15],[82,17,82,18],[83,14,83,15],[83,17,83,18],[84,14,84,15],[84,17,84,18],[85,14,85,15],[85,17,85,18],[86,14,86,15],[86,17,86,18],[87,14,87,15],[87,17,87,18],[88,0,88,11],[88,12,88,20],[90,0,90,20],[91,0,91,20],[92,0,92,11],[92,12,92,14],[92,15,92,17],[92,18,92,20],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[93,2,94,2],[93,3,94,3],[93,4,94,4],[93,5,94,5],[93,6,94,6],[93,7,93,10],[93,11,94,11],[93,12,94,12],[93,13,94,13],[93,14,94,15],[93,17,93,18],[93,19,93,20],[94,17,94,18],[95,14,95,15],[95,17,95,18],[96,14,96,15],[96,17,96,18],[97,14,97,15],[97,17,97,18],[98,14,98,15],[98,17,98,18],[99,14,99,15],[99,17,99,18],[100,14,100,15],[100,17,100,18],[101,14,101,15],[101,17,101,18],[102,14,102,15],[102,17,102,18],[103,14,103,15],[103,17,103,18],[104,14,104,15],[104,17,104,18],[105,14,105,15],[105,17,105,18],[106,14,106,15],[106,17,106,18],[107,14,107,15],[107,17,107,18],[108,14,108,15],[108,17,108,18],[109,14,109,15],[109,17,109,18],[110,14,110,15],[110,17,110,18],[111,14,111,15],[111,17,111,18],[112,14,112,15],[112,17,112,18],[113,0,113,3],[113,14,113,15],[113,17,113,18],[114,0,114,11],[114,12,114,20]]}
["建筑安装工程费计算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":11},"第 1 页",null,null,"共 5 页",null,null,"预 03 表"]
["序号","工程或费用编码","工程或费用名称","单位","工程\n量","定额\n直接\n费\n(元)","定额\n设备\n购置费\n(元)","直接费(元)",{"$nulls":3},"设备\n购置费","措施费","企业\n管理费","规费",null,"利润\n(元)","税金\n(元)",null,"金额合计\n(元)"]
[{"$nulls":7},"人工费","材料费","施工机械\n使用费","合计",{"$nulls":5},"费率\n7.42(%)","税率\n9(%)",null,"合计","单价"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"16","17",null,"18","19"]
["1","103-1-1","临时道路修建、养\n护与拆除（包括原\n道路的养护费）","总额","1.000","96134",null,"18994","55674","22115","96783",null,"1907","4525","7352",null,"6387","9640",null,"126594","126594.00"]
["2","103-3-1","设施架设、拆除","km","0.500","33812",null,"3042","39378",null,"42420",null,"430","1504","932",null,"2652","4314",null,"52252","104504.00"]
["3","106-1-1","1700x2100x3mm双柱\n式施工告示牌□（\n已考虑摊销）","套","5.000","3750",null,"1428","2704","428","4560",null,"106","248","479",null,"488","752",null,"6633","1326.60"]
["4","106-1-2","附设警示灯的路栏","套","6.000","660",null,null,"660",null,"660",{"$nulls":8},"660","110.00"]
["5","106-1-3","夜间照明设施（灯\n光照射半径≥30m）","套","6.000","1800",null,null,"1800",null,"1800",{"$nulls":8},"1800","300.00"]
["6","106-1-4","交通锥","套","40.000","400",null,null,"400",null,"400",{"$nulls":8},"400","10.00"]
["7",null,"交通协管员","总额",null,"7000",{"$nulls":4},"7000",{"$nulls":8},"7000"]
["8","103-6","满堂钢支架","m2","90.000","30489",null,"10330","18223","8793","37346",null,"383","720","3658",null,"2287","3931",null,"48325","536.94"]
["9","202-3-1","拆除钢筋混凝土结\n构","m3","30.900","4054",null,"3802","616","554","4972",null,"80","168","1191",null,"320","605",null,"7336","237.41"]
["10","202-3-2","拆除混凝土结构","m3","9.600","1260",null,"1181","191","172","1544",null,"24","53","370",null,"100","188",null,"2279","237.40"]
["11","202-3-3","拆除砖、石及其他\n砌体结构","m3","109.400","3980",null,"296",null,"3976","4272",null,"74","136","314",null,"311","459",null,"5566","50.88"]
["12","204-1-8","锥坡及台前溜坡填","m3","70.200","3208",null,"4081",null,null,"4081",null,"72","143","1251",null,"254","522",null,"6323","90.07"]
["编制:",{"$nulls":11},"复核:"]
[]
["建筑安装工程费计算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":11},"第 2 页",null,null,"共 5 页",null,null,"预 03 表"]
["序号","工程或费用编码","工程或费用名称","单位","工程\n量","定额\n直接\n费\n(元)","定额\n设备\n购置费\n(元)","直接费(元)",{"$nulls":3},"设备\n购置费","措施费","企业\n管理费","规费",null,"利润\n(元)","税金\n(元)",null,"金额合计\n(元)"]
[{"$nulls":7},"人工费","材料费","施工机械\n使用费","合计",{"$nulls":5},"费率\n7.42(%)","税率\n9(%)",null,"合计","单价"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"16","17",null,"18","19"]
[null,null,"土"]
["13","204-1-14","抛填片石","m3","66.700","4534",null,"45","5171","218","5434",null,"56","202","25",null,"356","547",null,"6620","99.25"]
["14","204-1-15","10cm砂垫层","m2","76.900","775",null,"9","1762","9","1780",null,"6","24","3",null,"60","169",null,"2042","26.55"]
["15","204-1-16","15cm厚预制C25混凝\n土八角块","m2","76.900","7140",null,"4180","5173","5","9358",null,"189","249","1282",null,"562","1047",null,"12687","164.98"]
["16","204-1-7-3","回填砂","m3","546.600","57945",null,"3607","91662","1117","96386",null,"355","1936","1106",null,"4470","9383",null,"113638","207.90"]
["17","209-3-1-7","C25混凝土","m3","125.100","63638",null,"22835","57440","2409","82684",null,"1513","2004","7237",null,"4983","8858",null,"107280","857.55"]
["18","215-1","迁移高压电杆（带\n电迁移）","根","3.000","60000",null,null,"60000",null,"60000",{"$nulls":8},"60000","20000.00"]
["19","215-2","迁移电线","m","30.000","4800",null,null,"4800",null,"4800",{"$nulls":8},"4800","160.00"]
["20","216-1","拆除及重建简易棚\n房","m2","20.000","23000",null,null,"23000",null,"23000",{"$nulls":8},"23000","1150.00"]
["21","217-1","砖砌围墙拆除重建","m","14.000","2800",null,null,"2800",null,"2800",{"$nulls":8},"2800","200.00"]
["22","204-1-14","抛填片石（暂估工\n程量）","m3","700.000","47584",null,"473","54264","2286","57023",null,"597","2116","261",null,"3732","5736",null,"69468","99.24"]
["23","404-1","干处挖土方","m3","685.000","17525",null,"10207",null,"10066","20273",null,"295","476","3654",null,"1358","2345",null,"28400","41.46"]
["24","403-1-2","带肋钢筋HRB400","kg","10066.100","41222",null,"5768","33291","2799","41858",null,"319","1308","2159",null,"3179","4394",null,"53250","5.29"]
["25","405-1-1-3","桩径120cm","m","92.400","126538",null,"39649","70231","43337","153217",null,"2997","4492","13870",null,"9945","16607",null,"201128","2176.71"]
["26","204-1-14","抛填片石（暂估工","m3","300.000","20393",null,"203","23256","980","24439",null,"256","907","112",null,"1599","2458",null,"29772","99.24"]
["编制:",{"$nulls":11},"复核:"]
[]
["建筑安装工程费计算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":11},"第 3 页",null,null,"共 5 页",null,null,"预 03 表"]
["序号","工程或费用编码","工程或费用名称","单位","工程\n量","定额\n直接\n费\n(元)","定额\n设备\n购置费\n(元)","直接费(元)",{"$nulls":3},"设备\n购置费","措施费","企业\n管理费","规费",null,"利润\n(元)","税金\n(元)",null,"金额合计\n(元)"]
[{"$nulls":7},"人工费","材料费","施工机械\n使用费","合计",{"$nulls":5},"费率\n7.42(%)","税率\n9(%)",null,"合计","单价"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"16","17",null,"18","19"]
[null,null,"程量）"]
["27","403-1-2","带肋钢筋HRB400","kg","5031.900","20470",null,"2858","16573","1386","20817",null,"158","649","1070",null,"1579","2185",null,"26468","5.26"]
["28","405-1-1-3","桩径120cm","m","52.000","77779",null,"23473","38466","30967","92906",null,"1956","2932","8560",null,"6133","10123",null,"122610","2357.88"]
["29","403-2-2","带肋钢筋HRB400","kg","5021.500","20947",null,"4386","16424","737","21547",null,"168","664","1475",null,"1616","2292",null,"27769","5.53"]
["30","410-2-4","C30混凝土","m3","38.600","28416",null,"7314","22296","4545","34155",null,"844","1264","2503",null,"2264","3693",null,"44723","1158.63"]
["31","403-2-2","带肋钢筋HRB400","kg","1464.446","6238",null,"1307","4801","325","6433",null,"51","198","461",null,"481","686",null,"8303","5.67"]
["32","410-2-4","C30混凝土","m3","11.560","9100",null,"1923","7621","1168","10712",null,"254","427","657",null,"726","1150",null,"13926","1204.67"]
["33","403-2-2","带肋钢筋HRB400","kg","1074.066","4473",null,"857","3518","216","4591",null,"36","142","303",null,"345","488",null,"5907","5.50"]
["34","410-2-4","C30混凝土","m3","3.770","2198",null,"566","1885","246","2697",null,"54","79","188",null,"173","287",null,"3478","922.55"]
["35","410-3-6","C40混凝土","m3","63.700","42544",null,"10939","36223","3691","50853",null,"1006","1536","3611",null,"3346","5432",null,"65784","1032.72"]
["36","403-3-2","带肋钢筋HRB400","kg","18626.110","90572",null,"15427","74676","2069","92172",null,"682","2873","5078",null,"6984","9701",null,"117531","6.31"]
["37","403-3-2","带肋钢筋HRB400","kg","2425.300","10473",null,"2328","7977","520","10825",null,"87","332","808",null,"808","1157",null,"14018","5.78"]
["38","410-5-5","C40混凝土均厚15.5\ncm","m3","21.300","11096",null,"3802","9797","793","14392",null,"254","299","1294",null,"864","1539",null,"18642","875.21"]
["39","403-3-2","带肋钢筋HRB400","kg","877.600","3790",null,"842","2886","188","3916",null,"31","120","292",null,"292","419",null,"5073","5.78"]
["40","416-2-1","200×200×56板式\n橡胶支座（按体积\n计）","dm3","53.760","3114",null,"727","3564",null,"4291",null,"25","99","223",null,"240","439",null,"5317","98.90"]
["41","417-2-1","D40伸缩缝","m","7.800","22313",null,"1648","4177","698","6523",null,"161","711","590",null,"1720","873",null,"10578","1356.15"]
["编制:",{"$nulls":11},"复核:"]
[]
["建筑安装工程费计算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":11},"第 4 页",null,null,"共 5 页",null,null,"预 03 表"]
["序号","工程或费用编码","工程或费用名称","单位","工程\n量","定额\n直接\n费\n(元)","定额\n设备\n购置费\n(元)","直接费(元)",{"$nulls":3},"设备\n购置费","措施费","企业\n管理费","规费",null,"利润\n(元)","税金\n(元)",null,"金额合计\n(元)"]
[{"$nulls":7},"人工费","材料费","施工机械\n使用费","合计",{"$nulls":5},"费率\n7.42(%)","税率\n9(%)",null,"合计","单价"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"16","17",null,"18","19"]
["42","602-9-1","不锈钢栏杆","kg","336.000","14011",null,"1463","9826","107","11396",null,"83","444","467",null,"1079","1212",null,"14680","43.69"]
["43","403-4-2","带肋钢筋HRB400","kg","2511.650","10799",null,"2989","8211","27","11227",null,"90","343","916",null,"833","1207",null,"14618","5.82"]
["44","410-6-4","C30混凝土","m3","18.100","10494",null,"3916","9104","240","13260",null,"262","373","1243",null,"826","1437",null,"17401","961.38"]
["45","418-1-3-6","直径φ300×8mm钢\n管","m","24.000","153",null,"65","7683",null,"7748",null,"2","5","20",null,"12","701",null,"8488","353.67"]
["46","418-1-2-2","直径φ100mmPVC-U\n管","m","2.800","110",null,"68","65",null,"133",null,"3","6","21",null,"9","15",null,"187","66.79"]
["47","403-4-2","带肋钢筋HRB400","kg","2395.900","9761",null,"2041","7805","165","10011",null,"77","310","649",null,"753","1062",null,"12866","5.37"]
["48","410-6-4","C30混凝土","m3","20.700","10115",null,"3946","9107","258","13311",null,"231","278","1248",null,"788","1427",null,"17283","834.93"]
["49","403-4-2","带肋钢筋HRB400","kg","292.188","1158",null,"217","958","5","1180",null,"9","37","67",null,"89","124",null,"1505","5.15"]
["50","410-6-6","C40混凝土","m3","0.290","248",null,"89","151","61","301",null,"9","12","31",null,"20","34",null,"407","1403.45"]
["51","403-4-2","带肋钢筋HRB400","kg","114.400","487",null,"102","375","25","502",null,"4","15","36",null,"38","54",null,"649","5.67"]
["52","410-6-4","C30混凝土","m3","0.500","358",null,"83","295","51","429",null,"10","16","28",null,"28","46",null,"557","1114.00"]
["53","604-1-1","○600×3mm","个","2.000","993",null,"137","939","35","1111",null,"8","30","47",null,"76","114",null,"1386","693.00"]
["54","604-1-1","□1000×800×3mm","个","1.000","590",null,"69","574","21","664",null,"5","18","23",null,"45","68",null,"823","823.00"]
["55","604-12","φ161×1200×5.0m\nm柱式警示桩（黄黑\n反光膜）","个","8.000","1694",null,"268","1470","136","1874",null,"13","53","100",null,"131","195",null,"2366","295.75"]
["56","605-1-2","反光型","m2","6.200","223",null,"26","194","41","261",null,"3","7","11",null,"17","27",null,"326","52.58"]
["编制:",{"$nulls":11},"复核:"]
[]
["建筑安装工程费计算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":11},"第 5 页",null,null,"共 5 页",null,null,"预 03 表"]
["序号","工程或费用编码","工程或费用名称","单位","工程\n量","定额\n直接\n费\n(元)","定额\n设备\n购置费\n(元)","直接费(元)",{"$nulls":3},"设备\n购置费","措施费","企业\n管理费","规费",null,"利润\n(元)","税金\n(元)",null,"金额合计\n(元)"]
[{"$nulls":7},"人工费","材料费","施工机械\n使用费","合计",{"$nulls":5},"费率\n7.42(%)","税率\n9(%)",null,"合计","单价"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"16","17",null,"18","19"]
["57","110","专项费用","元",{"$nulls":15},"60920"]
["58",null,"场地标准化建设（\n含施工扬尘污染防\n治措施费）","总额",{"$nulls":15},"37464"]
["59",null,"安全生产费","总额",{"$nulls":15},"23456"]
{"$rows_empty":14}
["合  计",{"$nulls":4},"1079158","0","224006","860137","147985","1239128","0","16235","35483","77276",null,"75358","120142",null,"1624642","0.00"]
["编制:",{"$nulls":11},"复核:"]

{"sheet":"【预04表】综合费率计算表","index":5,"n_rows":27,"n_cols":25,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,24],[1,0,1,24],[2,0,2,16],[2,17,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,24],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,12],[3,13,3,18],[3,19,3,24],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,4,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[26,0,26,17],[26,18,26,24]]}
["综合费率计算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":16},"第 1 页",null,"共 1 页",{"$nulls":3},"预 04 表"]
["序\n号","工程类别","措施费(%)",{"$nulls":10},"企业管理费(%)",{"$nulls":5},"规费(%)"]
[null,null,"冬季\n施工\n增加\n费","雨季\n施工\n增加\n费","夜间\n施工\n增加\n费","高原\n地区\n施工\n增加\n费","风沙\n地区\n施工\n增加\n费","沿海\n地区\n施工\n增加\n费","行车\n干扰\n施工\n增加\n费","施工\n辅助\n费","工地\n转移\n费","综合\n费率",null,"基本\n费用","主副食\n运费\n补贴","职工\n探亲\n路费","职工\n取暖\n补贴","财务\n费用","综合\n费率","养老\n保险\n费","失业\n保险\n费","医疗\n保险\n费","工伤\n保险\n费","住房\n公积\n金","综合\n费率"]
[{"$nulls":11},"I","II"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25"]
["1","土方",null,"1.114",{"$nulls":5},"0.521","0.224","1.338","0.521","2.747","0.131","0.192",null,"0.271","3.341","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["2","石方",null,"1.018",{"$nulls":5},"0.470","0.176","1.194","0.470","2.792","0.117","0.204",null,"0.259","3.372","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["3","运输",null,"1.136",{"$nulls":5},"0.154","0.157","1.293","0.154","1.374","0.130","0.132",null,"0.264","1.900","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["4","路面",null,"1.093",{"$nulls":5},"0.818","0.321","1.414","0.818","2.427","0.088","0.159",null,"0.404","3.078","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["5","隧道",{"$nulls":7},"1.195","0.257","0.257","1.195","3.569","0.104","0.266",null,"0.513","4.452","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["6","构造物Ⅰ",null,"0.753",{"$nulls":5},"1.201","0.262","1.015","1.201","3.587","0.120","0.274",null,"0.466","4.447","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["7","构造物Ⅰ(不计冬)",null,"0.753",{"$nulls":5},"1.201","0.262","1.015","1.201","3.587","0.120","0.274",null,"0.466","4.447","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["8","构造物Ⅱ",null,"0.883","0.903",{"$nulls":4},"1.537","0.333","2.119","1.537","4.726","0.140","0.348",null,"0.545","5.759","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["9","构造物Ⅲ(桥梁)",null,"1.730","1.702",{"$nulls":4},"2.729","0.622","4.054","2.729","5.976","0.248","0.551",null,"1.094","7.869","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["10","构造物Ⅲ(除桥以外不计雨夜)",{"$nulls":7},"2.729","0.622","0.622","2.729","5.976","0.248","0.551",null,"1.094","7.869","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["11","技术复杂大桥",null,"1.052","0.928",{"$nulls":4},"1.677","0.389","2.369","1.677","4.143","0.115","0.208",null,"0.637","5.103","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["12","钢材及钢结构(桥梁)",null,null,"0.874",{"$nulls":4},"0.564","0.351","1.225","0.564","2.242","0.113","0.164",null,"0.653","3.172","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["13","钢材及钢结构(除桥以外不计夜)",{"$nulls":7},"0.564","0.351","0.351","0.564","2.242","0.113","0.164",null,"0.653","3.172","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["14","费率为0"]
["15","路面(不计雨)",{"$nulls":7},"0.818","0.321","0.321","0.818","2.427","0.088","0.159",null,"0.404","3.078","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["16","构造物Ⅰ(不计雨)",{"$nulls":7},"1.201","0.262","0.262","1.201","3.587","0.120","0.274",null,"0.466","4.447","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["17","构造物Ⅲ(除桥以外)",null,"1.730","1.702",{"$nulls":4},"2.729","0.622","4.054","2.729","5.976","0.248","0.551",null,"1.094","7.869","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
["18","钢材及钢结构(除桥以外)",null,null,"0.874",{"$nulls":4},"0.564","0.351","1.225","0.564","2.242","0.113","0.164",null,"0.653","3.172","14.000","0.800","6.850","0.500","8.500","30.650"]
[]
["编制:",{"$nulls":17},"复核:"]

{"sheet":"【预06表】专项费用计算表","index":6,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,3],[2,4,2,5],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,0,28,3],[28,4,28,7]]}
["专项费用计算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":3},"第 1 页",null,"共 1 页","预 06 表"]
["序号","编码","工程或费用名称","说明及计算式",null,"金额(元)","备    注"]
["1","11001","施工场地建设费",null,null,"37464"]
["2","11002","安全生产费",null,null,"23456"]
{"$rows_empty":22}
["编制:",{"$nulls":3},"复核:"]

{"sheet":"【预08表】工程建设其他费用计算表","index":7,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,4],[3,5,3,7],[4,5,4,7],[5,5,5,7],[6,5,6,7],[7,5,7,7],[8,5,8,7],[9,5,9,7],[10,5,10,7],[11,5,11,7],[12,5,12,7],[13,5,13,7],[14,5,14,7],[15,5,15,7],[16,5,16,7],[17,5,17,7],[18,5,18,7],[19,5,19,7],[20,5,20,7],[21,5,21,7],[22,5,22,7],[23,0,23,3],[23,4,23,7],[25,0,25,7],[26,0,26,7],[27,0,27,4],[28,5,28,7],[29,5,29,7],[30,5,30,7],[31,5,31,7],[32,5,32,7],[33,5,33,7],[34,5,34,7],[35,5,35,7],[36,5,36,7],[37,5,37,7],[38,5,38,7],[39,5,39,7],[40,5,40,7],[41,5,41,7],[42,5,42,7],[43,5,43,7],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,0,51,3],[51,4,51,7]]}
["工程建设其他费计算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 1 页","共 2 页","预 08 表"]
["序号","编码","费用名称及项目","说明及计算式","金额(元)","备    注"]
["1","3","第三部分 工程建设其他费用",null,"366035"]
["2","301","建设项目管理费",null,"118423"]
["3","30103","工程监理费","{工程监理费}","43937","43937"]
["4","30104","设计文件审查费","{建安费}*0.077%","1251","1624642*0.077%"]
["5","30105","竣（交）工验收试验检测费（暂定价）","0.024(公路公里)×3051458.33(元/公路公里)","73235","根据本工程的交工检测方案计算"]
["6","303","建设项目前期工作费",null,"224373"]
["7","GD30303","勘察设计费",null,"210001"]
["8","GD3030301","测量费","(1.1+1.4)*0.124*(0.8+3-2+1)*10000","8680","(1.1+1.4)*0.124*(0.8+3-2+1)*10000"]
["9","GD3030302","钻探费",null,"114474"]
["10","GD303030201","钻探费（初勘）","0.024(公路公里)×1269750.00(元/公路公里)","30474","根据本工程的岩土工程勘察费用计算表计\n算"]
["11","GD303030202","施工超前钻（暂估价）","0.024(公路公里)×3500000.00(元/公路公里)","84000","暂按送审，结算按实"]
["12","GD3030303","设计费","({建安费}/2000000*90000)*1.1*0.85*(2+1.1-2+1\n)*0.55","78952","(1624642/2000000*90000)*1.1*0.85*(2+\n1.1-2+1)*0.55"]
["13","GD3030304","预算编制费","({建安费}/2000000*90000)*1.1*0.85*(2+1.1-2+1\n)*0.55*0.1","7895","(1624642/2000000*90000)*1.1*0.85*(2+\n1.1-2+1)*0.55*0.1"]
["14","GD30304","招标文件及标底编制费",null,"14372"]
["15","GD3030401","工程招标费","10000+({建安费}-1000000)*0.7%","14372","10000+(1624642-1000000)*0.7%"]
["16","304","专项评价（估）费",null,"16740"]
["17","30401","结算编制费","(4500+({建安费}-1000000)*0.4%)*70%","4899","(4500+(1624642-1000000)*0.4%)*70%"]
["18","30402","结算审核费","(1960+({建安费}-1000000)*0.175%+{建安费}*5%*\n4%)*80%","5042","(1960+(1624642-1000000)*0.175%+16246\n42*5%*4%)*80%"]
["19","30403","决算审核费","(1200+612.5+({建安费}-1000000)*0.055%)*80%","1725","(1200+612.5+(1624642-1000000)*0.055%\n)*80%"]
["编制:",{"$nulls":3},"复核:"]
[]
["工程建设其他费计算表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编制范围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 2 页","共 2 页","预 08 表"]
["序号","编码","费用名称及项目","说明及计算式","金额(元)","备    注"]
["20","30404","预算审核","(10000000*0.21%+({建安费}-10000000)*0.175%)*\n80%","5074","(10000000*0.21%+(1624642-10000000)*0\n.175%)*80%"]
["21","308","工程保险费","{建安费(不含设备费)}*0.4%","6499","1624642*0.4%"]
["22","401","基本预备费","{一二三部分合计}*3%","59720","1990677*3%"]
["23","6","建设期贷款利息","{建设期贷款利息}",null,"贷款总额：0元。其中XXX银行贷款额0元\n，计息年0年，"]
{"$rows_empty":18}
["编制:",{"$nulls":3},"复核:"]

{"sheet":"原始数据表","index":8,"n_rows":424,"n_cols":9,"rows_kept":424,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,4],[2,5,2,7],[3,6,3,7],[4,6,4,7],[5,6,5,7],[6,6,6,7],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[20,6,20,7],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[25,6,25,7],[26,0,26,4],[26,7,26,8],[28,0,28,8],[29,0,29,8],[30,0,30,4],[30,5,30,7],[31,6,31,7],[32,6,32,7],[33,6,33,7],[34,6,34,7],[35,6,35,7],[36,6,36,7],[37,6,37,7],[38,6,38,7],[39,6,39,7],[40,6,40,7],[41,6,41,7],[42,6,42,7],[43,6,43,7],[44,6,44,7],[45,6,45,7],[46,6,46,7],[47,6,47,7],[48,6,48,7],[49,6,49,7],[50,6,50,7],[51,6,51,7],[52,6,52,7],[53,6,53,7],[54,6,54,7],[55,0,55,4],[55,7,55,8],[57,0,57,8],[58,0,58,8],[59,0,59,4],[59,5,59,7],[60,6,60,7],[61,6,61,7],[62,6,62,7],[63,6,63,7],[64,6,64,7],[65,6,65,7],[66,6,66,7],[67,6,67,7],[68,6,68,7],[69,6,69,7],[70,6,70,7],[71,6,71,7],[72,6,72,7],[73,6,73,7],[74,6,74,7],[75,6,75,7],[76,6,76,7],[77,6,77,7],[78,6,78,7],[79,6,79,7],[80,6,80,7],[81,6,81,7],[82,6,82,7],[83,6,83,7],[84,0,84,4],[84,7,84,8],[86,0,86,8],[87,0,87,8],[88,0,88,4],[88,5,88,7],[89,6,89,7],[90,6,90,7],[91,6,91,7],[92,6,92,7],[93,6,93,7],[94,6,94,7],[95,6,95,7],[96,6,96,7],[97,6,97,7],[98,6,98,7],[99,6,99,7],[100,6,100,7],[101,6,101,7],[102,6,102,7],[103,6,103,7],[104,6,104,7],[105,6,105,7],[106,6,106,7],[107,6,107,7],[108,6,108,7],[109,6,109,7],[110,6,110,7],[111,6,111,7],[112,6,112,7],[113,6,113,7],[114,0,114,4],[114,7,114,8],[116,0,116,8],[117,0,117,8],[118,0,118,4],[118,5,118,7],[119,6,119,7],[120,6,120,7],[121,6,121,7],[122,6,122,7],[123,6,123,7],[124,6,124,7],[125,6,125,7],[126,6,126,7],[127,6,127,7],[128,6,128,7],[129,6,129,7],[130,6,130,7],[131,6,131,7],[132,6,132,7],[133,6,133,7],[134,6,134,7],[135,6,135,7],[136,6,136,7],[137,6,137,7],[138,6,138,7],[139,6,139,7],[140,6,140,7],[141,6,141,7],[142,6,142,7],[143,6,143,7],[144,0,144,4],[144,7,144,8],[146,0,146,8],[147,0,147,8],[148,0,148,4],[148,5,148,7],[149,6,149,7],[150,6,150,7],[151,6,151,7],[152,6,152,7],[153,6,153,7],[154,6,154,7],[155,6,155,7],[156,6,156,7],[157,6,157,7],[158,6,158,7],[159,6,159,7],[160,6,160,7],[161,6,161,7],[162,6,162,7],[163,6,163,7],[164,6,164,7],[165,6,165,7],[166,6,166,7],[167,6,167,7],[168,6,168,7],[169,6,169,7],[170,6,170,7],[171,6,171,7],[172,6,172,7],[173,0,173,4],[173,7,173,8],[175,0,175,8],[176,0,176,8],[177,0,177,4],[177,5,177,7],[178,6,178,7],[179,6,179,7],[180,6,180,7],[181,6,181,7],[182,6,182,7],[183,6,183,7],[184,6,184,7],[185,6,185,7],[186,6,186,7],[187,6,187,7],[188,6,188,7],[189,6,189,7],[190,6,190,7],[191,6,191,7],[192,6,192,7],[193,6,193,7],[194,6,194,7],[195,6,195,7],[196,6,196,7],[197,6,197,7],[198,6,198,7],[199,6,199,7],[200,6,200,7],[201,0,201,4],[201,7,201,8],[203,0,203,8],[204,0,204,8],[205,0,205,4],[205,5,205,7],[206,6,206,7],[207,6,207,7],[208,6,208,7],[209,6,209,7],[210,6,210,7],[211,6,211,7],[212,6,212,7],[213,6,213,7],[214,6,214,7],[215,6,215,7],[216,6,216,7],[217,6,217,7],[218,6,218,7],[219,6,219,7],[220,6,220,7],[221,6,221,7],[222,6,222,7],[223,6,223,7],[224,6,224,7],[225,0,225,4],[225,7,225,8],[227,0,227,8],[228,0,228,8],[229,0,229,4],[229,5,229,7],[230,6,230,7],[231,6,231,7],[232,6,232,7],[233,6,233,7],[234,6,234,7],[235,6,235,7],[236,6,236,7],[237,6,237,7],[238,6,238,7],[239,6,239,7],[240,6,240,7],[241,6,241,7],[242,6,242,7],[243,6,243,7],[244,6,244,7],[245,6,245,7],[246,6,246,7],[247,6,247,7],[248,6,248,7],[249,6,249,7],[250,6,250,7],[251,6,251,7],[252,6,252,7],[253,0,253,4],[253,7,253,8],[255,0,255,8],[256,0,256,8],[257,0,257,4],[257,5,257,7],[258,6,258,7],[259,6,259,7],[260,6,260,7],[261,6,261,7],[262,6,262,7],[263,6,263,7],[264,6,264,7],[265,6,265,7],[266,6,266,7],[267,6,267,7],[268,6,268,7],[269,6,269,7],[270,6,270,7],[271,6,271,7],[272,6,272,7],[273,6,273,7],[274,6,274,7],[275,6,275,7],[276,6,276,7],[277,6,277,7],[278,6,278,7],[279,6,279,7],[280,6,280,7],[281,6,281,7],[282,0,282,4],[282,7,282,8],[284,0,284,8],[285,0,285,8],[286,0,286,4],[286,5,286,7],[287,6,287,7],[288,6,288,7],[289,6,289,7],[290,6,290,7],[291,6,291,7],[292,6,292,7],[293,6,293,7],[294,6,294,7],[295,6,295,7],[296,6,296,7],[297,6,297,7],[298,6,298,7],[299,6,299,7],[300,6,300,7],[301,6,301,7],[302,6,302,7],[303,6,303,7],[304,6,304,7],[305,6,305,7],[306,6,306,7],[307,6,307,7],[308,6,308,7],[309,0,309,4],[309,7,309,8],[311,0,311,8],[312,0,312,8],[313,0,313,4],[313,5,313,7],[314,6,314,7],[315,6,315,7],[316,6,316,7],[317,6,317,7],[318,6,318,7],[319,6,319,7],[320,6,320,7],[321,6,321,7],[322,6,322,7],[323,6,323,7],[324,6,324,7],[325,6,325,7],[326,6,326,7],[327,6,327,7],[328,6,328,7],[329,6,329,7],[330,6,330,7],[331,6,331,7],[332,6,332,7],[333,6,333,7],[334,6,334,7],[335,0,335,4],[335,7,335,8],[337,0,337,8],[338,0,338,8],[339,0,339,4],[339,5,339,7],[340,6,340,7],[341,6,341,7],[342,6,342,7],[343,6,343,7],[344,6,344,7],[345,6,345,7],[346,6,346,7],[347,6,347,7],[348,6,348,7],[349,6,349,7],[350,6,350,7],[351,6,351,7],[352,6,352,7],[353,6,353,7],[354,6,354,7],[355,6,355,7],[356,6,356,7],[357,6,357,7],[358,6,358,7],[359,6,359,7],[360,6,360,7],[361,6,361,7],[362,6,362,7],[363,6,363,7],[364,0,364,4],[364,7,364,8],[366,0,366,8],[367,0,367,8],[368,0,368,4],[368,5,368,7],[369,6,369,7],[370,6,370,7],[371,6,371,7],[372,6,372,7],[373,6,373,7],[374,6,374,7],[375,6,375,7],[376,6,376,7],[377,6,377,7],[378,6,378,7],[379,6,379,7],[380,6,380,7],[381,6,381,7],[382,6,382,7],[383,6,383,7],[384,6,384,7],[385,6,385,7],[386,6,386,7],[387,6,387,7],[388,6,388,7],[389,6,389,7],[390,6,390,7],[391,6,391,7],[392,6,392,7],[393,0,393,4],[393,7,393,8],[395,0,395,8],[396,0,396,8],[397,0,397,4],[397,5,397,7],[398,6,398,7],[399,6,399,7],[400,6,400,7],[401,6,401,7],[402,6,402,7],[403,6,403,7],[404,6,404,7],[405,6,405,7],[406,6,406,7],[407,6,407,7],[408,6,408,7],[409,6,409,7],[410,6,410,7],[411,6,411,7],[412,6,412,7],[413,6,413,7],[414,6,414,7],[415,6,415,7],[416,6,416,7],[417,6,417,7],[418,6,418,7],[419,6,419,7],[420,6,420,7],[421,6,421,7],[422,6,422,7],[423,0,423,4],[423,7,423,8]]}
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 1 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
["1",null,null,"第一部分 建筑安装工程费","公路公里","0.024"]
["101",null,null,"临时工程","公路公里","0.024"]
["10101",null,null,"临时道路","km","0.042"]
["1010101",null,null,"临时便道（修建、拆除与维护）","km","0.042"]
[null,"103-1",null,"临时道路、便桥工程"]
[null,"103-1-1",null,"临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的\n养护费）","总额","1.000"]
[null,null,"2-3-1-7","破碎机挖清水泥混凝土面层","10m3","4.230","4"]
[null,null,"1-1-10-5","2m3以内装载机装软石","1000m3天然密实方","0.042","2"]
[null,null,"1-1-11-21 改","12t以内自卸汽车运石6km","1000m3天然密实方","0.042","3",null,"+22×10"]
[null,null,"1-1-9-5","1.0m3以内挖掘机挖装普通土","1000m3天然密实方","0.344","1"]
[null,null,"1-1-11-7 改","12t以内自卸汽车运土6km","1000m3天然密实方","0.344","3",null,"+8×10"]
[null,null,"1-1-9-5 改","1.0m3以内挖掘机挖装普通土","1000m3天然密实方","0.361","1"]
[null,null,"1-1-11-7 改","12t以内自卸汽车运土15km","1000m3天然密实方","0.372","3",null,"+8×28"]
[null,null,"1-1-18-10","三、四级公路填方路基10～12t光轮压路机碾\n压土方","1000m3压实方","0.344","1"]
[null,null,"2-1-1-15 改","机械铺碎石压实厚度20cm","1000m2","0.169","4",null,"+20×5"]
[null,null,"2-1-1-15 改","机械铺石屑压实厚度10cm","1000m2","0.169","4",null,"+20×-5; 5505016换5505016-1"]
[null,null,"1-3-5-18 改","铺设混凝土排水管(φ1000mm内)","100m","0.700","10",null,"1501003量0; 5511012换5511012-1"]
[null,null,"粤4-2-4 改","起重机拆除管径1.0m以内","10m","7.000","6",null,"定额×1.2"]
[null,null,"4-2-2-5","编织袋围堰高2.0m","10m围堰","5.060","8"]
[{"$nulls":3},"借土资源费","m3","371.736",null,null,"单价:5"]
[{"$nulls":3},"示警桩","个","32.000",null,null,"单价:250"]
["GD10104",null,null,"其他临时工程","公路公里","0.024"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 2 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
["GD1010401",null,null,"临时供电及电信设施","总额","1.000"]
[null,"103-3",null,"临时供电设施"]
[null,"103-3-1",null,"设施架设、拆除","km","0.500"]
[null,null,"7-1-5-1 改","架设输电线路","100m","5.000","6",null,"7901001量617.55"]
["GD1010403",null,null,"施工期间安全维护设施费","项","1.000"]
[null,"106-1",null,"临时交通安全设施"]
[null,"106-1-1",null,"1700x2100x3mm双柱式施工告示牌□（已考虑\n摊销）","套","5.000"]
[null,null,"5-1-4-1 改","金属标志牌基础混凝土","10m3实体","0.725","17",null,"1503033量0; 添1511033量0.204"]
[null,null,"5-1-4-3 改","单柱式铝合金标志立柱","10t","0.044","18",null,"2003015量0.126"]
[null,null,"5-1-4-4 改","单柱式铝合金标志面板","10t","0.028","18",null,"6007002量0.141; 6007004量645.6"]
[{"$nulls":3},"立柱回收","t","-0.438",null,null,"单价:1763"]
[{"$nulls":3},"铝合金标志面板回收","t","-0.277",null,null,"单价:6125"]
[null,"106-1-2",null,"附设警示灯的路栏","套","6.000"]
[{"$nulls":3},"附设警示灯的路栏",null,"6.000",null,null,"单价:110"]
[null,"106-1-3",null,"夜间照明设施（灯光照射半径≥30m）","套","6.000"]
[{"$nulls":3},"夜间照明设施",null,"6.000",null,null,"单价:300"]
[null,"106-1-4",null,"交通锥","套","40.000"]
[{"$nulls":3},"交通锥",null,"40.000",null,null,"单价:10"]
[null,"106-2",null,"交通协管员","总额","1.000"]
["GD1010405",null,null,"满堂钢支架搭设与拆除","m2","90.000"]
[null,"103-6",null,"满堂钢支架","m2","90.000"]
[null,null,"4-9-3-7 改","满堂式钢管支架高度 4m","10m2立面积","9.000","12"]
[null,null,"1-1-2-5","挖掘机挖装淤泥、流沙","1000m3","0.131","1"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 3 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
[null,null,"1-1-11-7 改","12t以内自卸汽车运土6km","1000m3天然密实方","0.131","3",null,"+8×10"]
[null,null,"1-1-9-5 改","1.0m3以内挖掘机挖装普通土","1000m3天然密实方","0.137","1"]
[null,null,"1-1-11-7 改","12t以内自卸汽车运土15km","1000m3天然密实方","0.141","3",null,"+8×28"]
[null,null,"1-1-18-10","三、四级公路填方路基10～12t光轮压路机碾\n压土方","1000m3压实方","0.131","1"]
[null,null,"4-11-5-6 改","混凝土基础垫层","10m3实体","2.451","9",null,"1503030量0; 添1511032量10.2"]
[null,null,"2-3-1-4","挖掘机整体挖除路面","10m3","2.451","4"]
[null,null,"1-1-10-5","2m3以内装载机装软石","1000m3天然密实方","0.025","2"]
[null,null,"1-1-11-21 改","12t以内自卸汽车运石6km","1000m3天然密实方","0.025","3",null,"+22×10"]
[{"$nulls":3},"借土资源费","m3","141.156",null,null,"单价:5"]
["102",null,null,"路基工程","km","0.024"]
["GD10201",null,null,"场地清理","km","0.024"]
["LJ0103",null,null,"拆除旧建筑物、构筑物","m3","149.900"]
["LJ010301",null,null,"拆除钢筋混凝土结构","m3","30.900"]
["LJ01030101",null,null,"拆除旧桥钢筋混凝土","m3","30.900"]
[null,"202-3",null,"拆除结构物"]
[null,"202-3-1",null,"拆除钢筋混凝土结构","m3","30.900"]
[null,null,"1-1-10-8","2m3以内装载机装次坚石、坚石","1000m3天然密实方","0.031","2"]
[null,null,"1-1-11-21 改","12t以内自卸汽车运石6km","1000m3天然密实方","0.031","3",null,"+22×10"]
[null,null,"4-11-17-4","炸除混凝土及钢筋混凝土","10m3","3.090","6"]
["LJ010302",null,null,"拆除混凝土结构","m3","9.600"]
["LJ01030201",null,null,"拆除跨河混凝土边沟","m3","9.600"]
[null,"202-3",null,"拆除结构物"]
[null,"202-3-2",null,"拆除混凝土结构","m3","9.600"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 4 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
[null,null,"4-11-17-4","炸除混凝土及钢筋混凝土","10m3","0.960","6"]
[null,null,"1-1-10-8","2m3以内装载机装次坚石、坚石","1000m3天然密实方","0.010","2"]
[null,null,"1-1-11-21 改","12t以内自卸汽车运石6km","1000m3天然密实方","0.010","3",null,"+22×10"]
["LJ010303",null,null,"拆除旧桥砌体结构","m3","109.400"]
[null,"202-3",null,"拆除结构物"]
[null,"202-3-3",null,"拆除砖、石及其他砌体结构","m3","109.400"]
[null,null,"1-1-10-5","2m3以内装载机装软石","1000m3天然密实方","0.109","2"]
[null,null,"1-1-11-21 改","12t以内自卸汽车运石6km","1000m3天然密实方","0.109","3",null,"+22×10"]
[null,null,"4-11-17-7","挖掘机拆除浆砌圬工","10m3","10.940","6"]
["GD10207",null,null,"路基防护与加固工程","m3","683.500"]
["LJ0401",null,null,"边坡防护","m3","136.900"]
[null,"204-1",null,"路基填筑"]
[null,"204-1-8",null,"锥坡及台前溜坡填土","m3","70.200"]
[null,null,"4-11-2-1","锥坡填土","10m3实体","7.020","6"]
[null,"204-1-14",null,"抛填片石","m3","66.700"]
[null,null,"1-4-13-2","机械陆上抛石防护","100m3设计抛石量","0.667","6"]
[null,"204-1-15",null,"10cm砂垫层","m2","76.900"]
[null,null,"1-2-12-1","地基砂垫层","1000m3","0.008","4"]
[null,"204-1-16",null,"15cm厚预制C25混凝土八角块","m2","76.900"]
[null,null,"1-4-6-1 改","预制混凝土预制块、席块护坡","10m3","1.154","9",null,"1503032量0; 添1511033量10.1; 8005002量0"]
[null,null,"1-4-6-7 改","铺砌混凝土块、骨架格（坡高10m以内)","10m3","1.154","6",null,"1501003量0; 1517001量0"]
["LJ0403",null,null,"桥涵台背回填","m3","546.600"]
[null,"204-1",null,"路基填筑"]
[null,"204-1-7",null,"结构物台背回填"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 5 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
[null,"204-1-7-3",null,"回填砂","m3","546.600"]
[null,null,"1-1-7-2 改","夯土机夯实填土","1000m3压实方","0.547","1",null,"5503004换5503004-1; 5503004-1量1271"]
["LJ0404",null,null,"混凝土挡土墙","m3","125.100"]
[null,"209-3",null,"混凝土挡土墙"]
[null,"209-3-1",null,"挡墙混凝土"]
[null,"209-3-1-7",null,"C25混凝土","m3","125.100"]
[null,null,"1-4-19-2 改","现浇混凝土挡土墙","10m3","12.510","9",null,"1503052量0; 添1511033量10.2; 8005002量0"]
["GD10209",null,null,"管线拆迁","km","0.024"]
["GD1020901",null,null,"迁移高压电杆（带电迁移）","根","3.000"]
[null,"215-1",null,"迁移高压电杆（带电迁移）","根","3.000"]
[{"$nulls":3},"迁移高压电杆",null,"3.000",null,null,"单价:20000"]
["GD1020902",null,null,"迁移电线","m","30.000"]
[null,"215-2",null,"迁移电线","m","30.000"]
[{"$nulls":3},"迁移电线",null,"30.000",null,null,"单价:160"]
["GD10210",null,null,"拆除及重建简易棚房","m2","20.000"]
[null,"216-1",null,"拆除及重建简易棚房","m2","20.000"]
[{"$nulls":3},"拆除重建简易棚房",null,"20.000",null,null,"单价:1150"]
["GD10211",null,null,"砖砌围墙拆除重建","m","14.000"]
[null,"217-1",null,"砖砌围墙拆除重建","m","14.000"]
[{"$nulls":3},"砖砌围墙拆除重建",null,"14.000",null,null,"单价:200"]
["104",null,null,"桥梁涵洞工程","km","0.024"]
["10402",null,null,"小桥工程","m/座","23.92/1"]
["1040203",null,null,"空心板桥","m2/m","182/23.92"]
["104020301",null,null,"K0+298.928现浇钢筋混凝土空心板桥","m2/m","182/23.92"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 6 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
["QL01",null,null,"基础工程","m3","163.300"]
["QL0102",null,null,"桩基础","m3/m","163.3/134.6"]
["QL010201",null,null,"灌注桩基础","m3","163.300"]
["QL01020101",null,null,"桥台基础","m3","104.500"]
[null,"204-1-14",null,"抛填片石（暂估工程量）","m3","700.000"]
[null,null,"1-4-13-2","机械陆上抛石防护","100m3设计抛石量","7.000","6"]
[null,"404-1",null,"干处挖土方","m3","685.000"]
[null,null,"4-1-3-3","1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方","1000m3","0.685","1"]
[null,null,"1-1-11-7 改","12t以内自卸汽车运土6km","1000m3天然密实方","0.685","3",null,"+8×10"]
[null,"403-1",null,"基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基\n础系梁、沉桩、沉井等）"]
[null,"403-1-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","10066.100"]
[null,null,"4-4-8-24 改","现场加工主筋焊接连接","1t","10.157","12",null,"2001001量0,2001002量1.025"]
[null,"405-1",null,"陆上钻孔灌注桩"]
[null,"405-1-1",null,"孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩"]
[null,"405-1-1-3",null,"桩径120cm","m","92.400"]
[null,null,"4-4-8-28","灌注桩检测管","1t","1.475","12"]
[null,null,"4-4-4-18","陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 黏土","10m","2.551","8"]
[null,null,"4-4-4-19","陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 砂砾","10m","5.778","8"]
[null,null,"4-4-4-22","陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 软石","10m","0.911","8"]
[null,null,"4-4-8-10 改","回旋潜水钻φ150cm以内卷扬机配吊斗砼","10m3实体","10.450","9",null,"1503101量0; 添1511102量12.01"]
[null,null,"4-4-9-7","干处埋设钢护筒","1t","3.120","12"]
[null,null,"粤1-3-182 改","泥浆运输 运距6km","10m3","10.450",null,null,"+83×5"]
["QL01010102",null,null,"桥墩基础","m3","58.800"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 7 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
[null,"204-1-14",null,"抛填片石（暂估工程量）","m3","300.000"]
[null,null,"1-4-13-2","机械陆上抛石防护","100m3设计抛石量","3.000","6"]
[null,"403-1",null,"基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基\n础系梁、沉桩、沉井等）"]
[null,"403-1-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","5031.900"]
[null,null,"4-4-8-24","现场加工主筋焊接连接","1t","5.032","12"]
[null,"405-1",null,"陆上钻孔灌注桩"]
[null,"405-1-1",null,"孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩"]
[null,"405-1-1-3",null,"桩径120cm","m","52.000"]
[null,null,"4-4-8-28","灌注桩检测管","1t","0.676","12"]
[null,null,"4-4-4-18","陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 黏土","10m","1.231","8"]
[null,null,"4-4-4-19","陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 砂砾","10m","2.000","8"]
[null,null,"4-4-4-22","陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 软石","10m","1.969","8"]
[null,null,"4-4-8-10 改","回旋潜水钻φ150cm以内卷扬机配吊斗砼","10m3实体","5.880","9",null,"1503101量0; 添1511102量12.01"]
[null,null,"4-4-9-7","干处埋设钢护筒","1t","1.560","12"]
[null,null,"粤1-3-182 改","泥浆运输 运距6km","10m3","5.880",null,null,"+83×5"]
["QL02",null,null,"下部构造","m3","53.800"]
["QL0201",null,null,"桥台","m3","38.600"]
["QL020101",null,null,"桥台盖梁及耳背墙","m3","38.600"]
[null,"403-2",null,"下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩\n间系梁、耳背墙等）"]
[null,"403-2-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","5021.500"]
[null,null,"4-6-4-9 改","现场加工盖梁钢筋","1t","2.681","12",null,"2001001量0,2001002量1.025"]
[null,null,"4-6-4-11 改","现场加工耳背墙钢筋","1t","2.341","12",null,"2001001量0,2001002量1.025"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 8 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
[null,"410-2",null,"混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、\n墩间系梁、耳背墙等）"]
[null,"410-2-4",null,"C30混凝土","m3","38.600"]
[null,null,"4-6-4-1 改","盖梁非泵送","10m3实体","2.740","9",null,"1503034量0; 添1511034量10.2; 2003004量0.107; 添2\n003005量0.033; 添82量2.92"]
[null,null,"4-6-4-7 改","耳背墙混凝土","10m3实体","1.120","9",null,"1503033量0; 添1511034量10.2"]
[null,null,"4-11-4-4","沥青油毡防水层","10m2","0.710","8"]
["QL0202",null,null,"桥墩","m3","15.200"]
["QL020201",null,null,"桥墩盖梁","m3","11.400"]
[null,"403-2",null,"下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩\n间系梁、耳背墙等）"]
[null,"403-2-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","1464.446"]
[null,null,"4-6-4-9 改","现场加工盖梁钢筋","1t","1.464","12",null,"2001001量0,2001002量1.025"]
[null,"410-2",null,"混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、\n墩间系梁、耳背墙等）"]
[null,"410-2-4",null,"C30混凝土","m3","11.560"]
[null,null,"4-6-4-1 改","盖梁非泵送","10m3实体","1.156","9",null,"1503034量0; 添1511034量10.2; 2003004量0.132; 添2\n003005量0.159; 添82量14.035"]
["QL020102",null,null,"桥墩墩身","m3","3.800"]
[null,"403-2",null,"下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩\n间系梁、耳背墙等）"]
[null,"403-2-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","1074.066"]
[null,null,"4-6-2-24 改","现场加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接","1t","1.074","12",null,"2001001量0,2001002量1.025"]
[null,"410-2",null,"混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 9 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
[{"$nulls":3},"墩间系梁、耳背墙等）"]
[null,"410-2-4",null,"C30混凝土","m3","3.770"]
[null,null,"4-6-2-12 改","圆柱式墩台混凝土非泵送（高10m以内）","10m3实体","0.377","9",null,"1503033量0; 添1511034量10.2"]
["QL03",null,null,"上部构造","m3","85.000"]
["QL0302",null,null,"钢筋混凝土空心板","m3","85.000"]
["QL030201",null,null,"10m现浇空心板","m3","63.700"]
[null,"410-3",null,"现浇混凝土上部结构"]
[null,"410-3-6",null,"C40混凝土","m3","63.700"]
[null,null,"4-6-8-3 改","空心连续板混凝土","10m3实体","6.370","9",null,"1503034量0; 添1511039量10.2; 添2003005量0.148"]
[null,null,"4-9-6-1","支架预压","10m3混凝土实体","6.370","8"]
[null,"403-3",null,"上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体\n化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）"]
[null,"403-3-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","18626.110"]
[null,null,"4-6-8-5 改","现场加工现浇连续板上部构造钢筋","1t","22.819","12",null,"2001001量0,2001002量1.025"]
["QL030202",null,null,"现浇C40整体化层","m3","21.300"]
[null,"403-3",null,"上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体\n化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）"]
[null,"403-3-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","2425.300"]
[null,null,"4-6-13-8 改","水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上）","1t","2.425","12",null,"2001001量0,2001002量1.025"]
[null,"410-5",null,"上部结构现浇整体化混凝土"]
[null,"410-5-5",null,"C40混凝土均厚15.5cm","m3","21.300"]
[null,null,"4-6-13-2 改","水泥混凝土面层非泵送","10m3实体","2.130","9",null,"1503034量0; 添1511038量10.2"]
["QL030203",null,null,"桥面连续","m2","16.525"]
[null,"403-3",null,"上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 10 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
[{"$nulls":3},"化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）"]
[null,"403-3-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","877.600"]
[null,null,"4-6-13-8 改","水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上）","1t","0.878","12",null,"2001001量0,2001002量1.025"]
["QL05",null,null,"桥梁附属结构","m2","182.000"]
["QL0501",null,null,"桥梁支座","个","24.000"]
["QL050101",null,null,"板式橡胶支座","dm3","53.760"]
["QL050101",null,null,"200x200x(56)型矩形板式橡胶支座","dm3","53.760"]
[null,"416-2",null,"圆形板式橡胶组合支座"]
[null,"416-2-1",null,"200×200×56板式橡胶支座（按体积计）","dm3","53.760"]
[null,null,"4-7-27-3","板式橡胶支座","1dm3","53.760","12"]
["QL0502",null,null,"伸缩缝","m","7.800"]
["QL050201",null,null,"模数式伸缩缝","m","7.800"]
[null,"417-2",null,"模数式伸缩装置"]
[null,"417-2-1",null,"D40伸缩缝","m","7.800"]
[null,null,"4-11-7-1 改","伸缩量480mm以内","1m","7.800","12",null,"6003004换6003004-2"]
[null,null,"4-11-7-5 改","预留槽混凝土","10m3","0.090","9",null,"1503018量0; 添1511043量10.2"]
[null,null,"4-11-7-6","预留槽钢筋","1t","0.310","12"]
["QL0503",null,null,"护栏与护网","m","47.800"]
["QL050303",null,null,"护栏加设扶手","m","47.800"]
[null,"602-9-1",null,"不锈钢栏杆","kg","336.000"]
[null,null,"4-10-3-1 改","柔性桥安装钢管金属栏杆","1t钢管","0.336","13",null,"2003008换2005001; 2005001量1040; 2003005换200500\n2; 2005002量83"]
["QL050304",null,null,"桥梁混凝土防撞护栏","m","47.800"]
[null,"403-4",null,"附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 11 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
[{"$nulls":3},"、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块\n、支座垫石等）"]
[null,"403-4-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","2511.650"]
[null,null,"5-1-1-6 改","现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋","1t","2.512","12",null,"2001001量0,2001002量1.025"]
[null,"410-6",null,"现浇混凝土附属结构"]
[null,"410-6-4",null,"C30混凝土","m3","18.100"]
[null,null,"5-1-1-5 改","现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土","10m3实体","1.810","9",null,"1503033量0; 添1511034量10.2"]
["QL050305",null,null,"桥外排水系统","m","24.000"]
[null,"418-1",null,"排水管"]
[null,"418-1-3",null,"钢管"]
[null,"418-1-3-6",null,"直径φ300×8mm钢管","m","24.000"]
[null,null,"4-11-7-13 改","泄水管","10个","2.400","12",null,"2009033换2009033-3; 2009033-3量10"]
["QL050306",null,null,"桥面排水系统","m","2.800"]
[null,"418-1",null,"排水管"]
[null,"418-1-2",null,"PVC-U管"]
[null,"418-1-2-2",null,"直径φ100mmPVC-U管","m","2.800"]
[null,null,"4-11-7-14","管径φ100mmPVC塑料排水管","10m","0.280","8"]
["QL0504",null,null,"桥头搭板","m3","20.700"]
[null,"403-4",null,"附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙\n、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块\n、支座垫石等）"]
[null,"403-4-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","2395.900"]
[null,null,"4-6-14-3","现场加工桥头搭板钢筋","1t","2.396","12"]
[null,"410-6",null,"现浇混凝土附属结构"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 12 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
[null,"410-6-4",null,"C30混凝土","m3","20.700"]
[null,null,"4-6-14-1 改","搭板混凝土","10m3实体","2.070","9",null,"1503034量0; 添1511034量10.2"]
["QL0505",null,null,"支座垫石","m3","0.300"]
[null,"403-4",null,"附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙\n、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块\n、支座垫石等）"]
[null,"403-4-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","292.188"]
[null,null,"4-6-2-88","现场加工支座垫石钢筋","1t","0.292","12"]
[null,"410-6",null,"现浇混凝土附属结构"]
[null,"410-6-6",null,"C40混凝土","m3","0.290"]
[null,null,"4-6-2-87 改","板式支座混凝土","10m3实体","0.029","9",null,"1503034量0; 1511034换1511038; 1511038量10.2"]
["QL0506",null,null,"挡块","m3","0.500"]
[null,"403-4",null,"附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙\n、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块\n、支座垫石等）"]
[null,"403-4-2",null,"带肋钢筋HRB400","kg","114.400"]
[null,null,"4-6-4-9 改","现场加工盖梁钢筋","1t","0.114","12",null,"2001001量0,2001002量1.025"]
[null,"410-6",null,"现浇混凝土附属结构"]
[null,"410-6-4",null,"C30混凝土","m3","0.500"]
[null,null,"4-6-4-1 改","盖梁非泵送","10m3实体","0.050","9",null,"1503034量0; 添1511034量10.2"]
["107",null,null,"交通工程及沿线设施","公路公里","0.024"]
["10701",null,null,"交通安全设施","公路公里","0.024"]
["1070101",null,null,"主线路基段","km","0.024"]
["107010103",null,null,"交通标志","块","3.000"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 13 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
["10701010302",null,null,"○600×3mm","块","2.000"]
[null,"604-1",null,"单柱式交通标志"]
[null,"604-1-1",null,"○600×3mm","个","2.000"]
[null,null,"5-1-4-1 改","金属标志牌基础混凝土","10m3实体","0.058","17",null,"1503033量0; 添1511033量10.2"]
[null,null,"5-1-4-2","金属标志牌基础钢筋","1t钢筋","0.019","18"]
[null,null,"5-1-4-3","单柱式铝合金标志立柱","10t","0.007","18"]
[null,null,"5-1-4-4 改","单柱式铝合金标志面板","10t","0.001","18",null,"6007004量616"]
["10701010303",null,null,"□1000×800×3mm","块","1.000"]
[null,"604-1",null,"单柱式交通标志"]
[null,"604-1-1",null,"□1000×800×3mm","个","1.000"]
[null,null,"5-1-4-1 改","金属标志牌基础混凝土","10m3实体","0.029","17",null,"1503033量0; 添1511033量10.2"]
[null,null,"5-1-4-2","金属标志牌基础钢筋","1t钢筋","0.009","18"]
[null,null,"5-1-4-3","单柱式铝合金标志立柱","10t","0.004","18"]
[null,null,"5-1-4-4 改","单柱式铝合金标志面板","10t","0.001","18",null,"6007004量880"]
["10701010304",null,null,"示警桩","个","8.000"]
[null,"604-12",null,"φ161×1200×5.0mm柱式警示桩（黄黑反光\n膜）","个","8.000"]
[null,null,"5-1-3-3 改","隔离栅立柱(钢管)","1t","0.193","13",null,"2003004量0.047; 2003015量0.998; 添6007004量5.863"]
[null,null,"5-1-4-1 改","金属标志牌基础混凝土","10m3","0.036","17",null,"1503033量0; 添1511033量10.2"]
["107010104",null,null,"交通标线","m2","6.200"]
[null,"605-1",null,"热熔型涂料路面标线"]
[null,"605-1-2",null,"反光型","m2","6.200"]
[null,null,"5-1-5-5","水泥混凝土路面热熔标线","100m2","0.062","4"]
["110",null,null,"专项费用","元"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 14 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
["11001",null,null,"施工场地建设费","元"]
[null,"104-2",null,"场地标准化建设（含施工扬尘污染防治措施\n费）","总额","1.000"]
["11002",null,null,"安全生产费","元"]
[null,"102-3",null,"安全生产费","总额","1.000"]
["2",null,null,"第二部分 土地使用及拆迁补偿费","公路公里"]
["3",null,null,"第三部分 工程建设其他费用","公路公里","0.024"]
["301",null,null,"建设项目管理费","公路公里","0.024"]
["30103",null,null,"工程监理费","公路公里","0.024"]
["30104",null,null,"设计文件审查费","公路公里","0.024"]
["30105",null,null,"竣（交）工验收试验检测费（暂定价）","公路公里","0.024"]
["303",null,null,"建设项目前期工作费","公路公里","0.024"]
["GD30303",null,null,"勘察设计费","公路公里","0.024"]
["GD3030301",null,null,"测量费","公路公里","0.024"]
["GD3030302",null,null,"钻探费","公路公里","0.024"]
["GD303030201",null,null,"钻探费（初勘）","公路公里","0.024"]
["GD303030202",null,null,"施工超前钻（暂估价）","公路公里","0.024"]
["GD3030303",null,null,"设计费","公路公里","0.024"]
["GD3030304",null,null,"预算编制费","公路公里","0.024"]
["GD30304",null,null,"招标文件及标底编制费","公路公里","0.024"]
["GD3030401",null,null,"工程招标费","公路公里","0.024"]
["304",null,null,"专项评价（估）费","公路公里","0.024"]
["30401",null,null,"结算编制费","公路公里","0.024"]
["30402",null,null,"结算审核费","公路公里","0.024"]
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]
[]
["原  始  数  据  表"]
["建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16"]
["编 制  范 围: K0+298.928",{"$nulls":4},"第 15 页",null,null,"共 15 页"]
["预算项目节","清单子目","定额编号","名      称","单  位","工程量","费率",null,"备注"]
["30403",null,null,"决算审核费","公路公里","0.024"]
["30404",null,null,"预算审核","公路公里","0.024"]
["308",null,null,"工程保险费","公路公里","0.024"]
["4",null,null,"第四部分 预备费","公路公里","0.024"]
["401",null,null,"基本预备费","公路公里","0.024"]
["5",null,null,"第一至四部分合计","公路公里","0.024"]
["6",null,null,"建设期贷款利息","公路公里","0.024"]
[{"$nulls":3},"新增加费用项目","元"]
[{"$nulls":3},"*请在此输入费用项目"]
["7",null,null,"公路基本造价","公路公里","0.024"]
{"$rows_empty":14}
["编制:",{"$nulls":6},"复核:"]